Приложение 3
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Коткозерского сельского поселения, находящихся в собственности муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район»

КРИТЕРИИ КОНКУРСА
1. Предельный размер расходов на  реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения
Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет 4 060,00 тыс. руб. без НДС за период с 2016 г. до 2020 г.
1.1 Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения
Объем расходов, тыс. руб. с НДС.	2016	2017	2018	2019	2020	
	0	1080,0	1280,0	0	0	
	 	 	 	 	 	
1.2 Предельный размер расходов на создание и реконструкцию системы водоотведения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения
Объем расходов, тыс. руб. с НДС.	2016	2017	2018	2019	2020	
	0	0	0	800,0	900,0	

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
2.1 Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий максимальный базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, в ценах 2015 г., без учета индексов потребительских цен (руб./куб.м, без НДС):
Период	2016	
Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.:		
Водоснабжение
	48,85	
Водоотведение	56,71	

2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) 
2.2.1 Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	Значение показателя по предполагаемым годам концессии	
Потери воды	Уровень потерь холодной воды, % от объема забора (водоподготовки) и покупки воды	%	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			10	6	4	3	2	1	
Удельный расход электрической энергии (питьевая и техническая вода)	Удельный расход электрической энергии в водоснабжении, рассчитанный на объем реализации воды	кВт*ч/м3	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			1,0	0,9	0,8	0,7	0,65	0,6	

2.2.2 Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы водоотведения
Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	Значение показателя по предполагаемым годам концессии	
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии в водоотведении, рассчитанный на объем реализации стоков	кВт*ч/м3	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	

2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
Предельный минимальный нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения – системы водоснабжения,  водоотведения
Нормативный уровень прибыли	2016	2017	2018	2019	2020	
	Не выше 3 %	Не выше 3 %	Не выше 3 %	Не выше 3 %	Не выше 3 %	

3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера
Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев	
				
	Водоснабжение		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Надежности	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год.	ед./км	0	0	0	0	0	0	
Качества	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0	
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0	
Энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	6	4	3	2	1	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м.	1,0	0,9	0,8	0,7	0,65	0,6	
	Водоотведение								
Надежности	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	
Качества	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	ед.	0	0	0	0	0	0	
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	ед./км.	0	0	0	0	0	0	
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	ед./км.	0	0	0	0	0	0	
Энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения	 Вт*ч/куб. м	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6