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[bookmark: _bookmark0]ВВЕДЕНИЕ

[bookmark: _bookmark1]	Общие положения при разработке схемы водоснабжения
Разработка схемы водоснабжения Ильинского сельского поселения на период 2024 - 2042 гг. проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Настоящий документ содержит описание схемы водоснабжения и водоотведения поселения, разработанной на период 2026 – 2042 гг.
Схема водоснабжения и водоотведения актуализируется с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской Федерации, передовых технических инновационных решений, внедренных на объектах систем водоснабжения.

[bookmark: _bookmark2]	Основание для проведения работ:
· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.10.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
· Генеральный план Ильинского сельского поселения, Олонецкого национального муниципального района, республики Карелия;
· Схема водоснабжения и водоотведения Ильинского сельского поселения, утверждённая распоряжением администрации муниципального образования Ильинское сельское поселение от 09.01.2014г № 2.


	Задачи схемы водоснабжения
· реконструкция и восстановление существующих резервных источников водоснабжения;
· строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;
· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий;
· установка приборов учета;
· обеспечение подключения, вновь строящихся (реконструируемых), объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе, необходимого диаметра.

[bookmark: _Toc160696579]Термины и определения, принятые в работе
1. водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;
2. водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
3. водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
4. водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
5. водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
6. гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
7. канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
8. качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
9. коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
10. нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
11. организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
12. питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
13. состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
14. сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
15. техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
16. транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
17. централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
18. централизованная система горячего водоснабжения - комплекс техно- логически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);
19. централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

[bookmark: _Toc160696580]Глава 1. Цели проведения актуализации

[bookmark: _Hlk160700402]Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единообразию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
[bookmark: _Hlk160700365]Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:
· ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
· изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;
· проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;
· реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестиционными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);
· реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения и водоотведения, создание и использование которых не отвечает требованиям
Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации и(или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: _Hlk160697867]Основанием для проведения актуализации схем водоснабжения и водоотведения Ильинского сельского поселения является _____________________

[bookmark: _Toc160696581][bookmark: _Hlk160699937]Документы, представленные на актуализацию

На актуализацию представлены:
· Схема водоснабжения и водоотведения Ильинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района республики Карелия ;

Глава 2. Схема водоснабжения
[bookmark: _Toc160696582]
Раздел 2.1 Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения сельского поселения
2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения деление территории на эксплуатационные зоны
	В состав Ильинского сельского поселения входят 11 населённых пунктов. Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеется в п. Ильинский – соответственно поселение имеет одну эксплуатационную зону, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.
Состав: 
· п. Ильинский — центр поселения;
· п. совхоза «Ильинский»; 
· с. Нурмойла;
· д. Алексала; 
· д. Еройла; 
· д. Герпеля; 
· д. Ильинская Горка; 
· д. Седокса; 
· д. Большаково; 
· д. Тулокса;
· д. Устье Тулоксы

Первым поселением на территории современного посёлка была деревня Юксила, упоминаемая в писцовой книге Обонежской пятины в 1651 году.
В 1927 году организован лесозавод «Ильинский». В 1932 году с освоения «Сяндебских болот» было положено начало совхоза «Ильинский». В 1939 году совхоз «Ильинский» стал одним из крупнейших хозяйств в Карельской АССР. В 1957 году в состав поселения Ильинское вошли деревни Винокурово, Гошкила, Котчила, Мартойла, Ругойла, Слобода, Унойла, Юксила и Яккойла. Параллельно с этим были укрупнены соседние деревни: к деревне Антула были присоединены Сеппеля и Сямойла; к деревне Зивчала были присоединены Кирилла и Корвала. В 1962 году образован рабочий посёлок Ильинский, с включением в его состав населённых пунктов — посёлок Лесозаводский, Старый завод, Куйкка, Украинка, Нурмойла, Ильинское, Зивчала, Антула и станция Ильинская. Сохранял статус посёлка городского типа до 1991 года.
 

Рисунок 2.1.1.1 – карта Ильинского сельского поселения

Ильинское сельское поселение обеспечено централизованным водоснабжением, которое осуществляется из подземных источников воды.
Структура системы водоснабжения состоит из следующих основных элементов:
· водозаборной скважины с насосным оборудованием;
· водоводов и сетей трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.
Общая протяженность водопроводных сетей – 5,5 км, 1971 года прокладки.
Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушение.
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Исходя из определения эксплуатационной зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения сельского поселения можно выделить одну эксплуатационную зону. Она имеет артезианскую скважину, водопроводные сети и обслуживает население и организации расположенные на территории поселка Ильинский.
Эксплуатационная зона водоснабжения на территории Ильинского сельского поселения. Рисунок 2.1.1.2 
?????????????
Рисунок 2.1.1.2 - Эксплуатационная зона водоснабжения

2.1.2 [bookmark: _Toc160696583]Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

	Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеется в п.Ильинский, за исключением нескольких домов индивидуального жилищного строительства. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.
	Организация централизованного водоснабжения на территориях, указанных выше не планируется. Мероприятия по организации централизованного водоснабжения экономически нецелесообразны, в виду малой численности населения.
Преимущественно территории индивидуального водоснабжения относятся зонам индивидуальной жилой застройки. Средняя плотность населения на данных территориях не превышает ___ чел./км2.

2.1.3 [bookmark: _Toc160696584]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.
	Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения – «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
	Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в централизованных системах водоснабжения п.Ильинский можно выделить одну зону.
	Технологическая зона водоснабжения п.Ильинский - водоснабжение деревни осуществляется от одного водозабора - водозаборной скважины № 27195. Водозабор, расположен в центральной части п.Ильинский.
	Вода из скважины подается сразу в разводящие сети посёлка. 

1-водозаборный источник. 2, 3 – нет 4- водопроводная сеть. 5–потребители ресурса.
Рисунок ____Технологическая схема ВЗУ

Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам.
	На территории сельского поселения не централизованным водоснабжением пользуются собственники жилых домов частного сектора. Обеспечение холодной водой осуществляется из шахтных колодцев или собственных артезианских скважин.
	Не централизованной системой горячего водоснабжения пользуются собственники жилых домов в районах индивидуальной малоэтажной застройки, административно-общественные здания, многоквартирные жилые здания до 5-ти этажей.

2.1.4 [bookmark: _Toc160696585]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
2.1.4.1 [bookmark: _Toc160696586]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

	Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды.
	Водоснабжение жилых домов и организаций, территории п.Ильинский, осуществляется от водопроводных сетей, диаметром 150 мм. Источником водоснабжения служит артезианская скважина.
	Право на пользование недрами с целью добычи подземных вод в п.Ильинский осуществляется согласно Лицензии № _________от __.__.20__ г., срок окончания действия лицензии – __.__.201.. г.
	Техническое обследование объектов централизованных систем водоснабжения населённых пунктов сельского поселения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр., проводилось в 202.. году.
	Краткая характеристика источников водоснабжения в населённых пунктах представлена в таблице 2.1.4.1. 
Таблица 2.1.4.1 – Характеристики источников водоснабжения

	№ п/п
	№ скв. по паспорту
	Дата ввода в эксплуатацию
	Глубина скважин, м
	Дебет, м3/ч
	Отметка о выполнении ремонтных работ, год
	Состояние на 01.01.2024 г.

	п.Ильинский

	
	
	
	
	
	
	



	Режим работы скважин – круглогодичный, в течение суток по графику. Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.
	Запасы подземных вод на участке недр п.Ильинский месторождения подземных вод утверждены по состоянию на __.__.20__ г. по категории С1 для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения (Протокол ТКЗ при _______недра от __.__.20__ г. №__ в количестве _____ м3/сут. на __-летний срок эксплуатации;
	В целях нормализации гидрохимических условий водозаборных участков в п.Ильинский Государственной геологической экспертизой были даны рекомендации по реконструкции действующих водозаборов, а именно,
перебурить скважины по предложенной Экспертизой конструкции, суммарная производительность скважин на участках водозаборов не должна превышать ____ м3/сут. С ограничением их глубины до 46÷48 м (расстояние между скважинами должно быть не менее 200-250 м, суммарная производительность скважин не должна превышать _____ м3/сут).

Схемы расположения водозаборных скважин представлены на рисунке
2.1.4.1.1
???????????

Устье скважины оборудовано герметичным оголовком, что исключает возможность проникновения загрязняющих веществ в межтрубное и затрубное пространство скважины, сверху перекрыта деревянным настилом. Скважина имеет деревянное защитное сооружение, обшитое металлическими листами.
Проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения (ЗСО) в п.Ильинский разработан ООО «__________» в 20__ г. на основании обследований, выполненных сотрудниками ООО «________________».
Согласно Экспертным заключениям №_____ от __.__.20__ г., выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в _________________», Проекты расчёта ЗСО водозаборного узла, соответствует, (не соответствуют) госу- дарственным санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения»:
1. Количество проведённых исследований питьевой воды не соответсвует имеющейся программе производственного контроля как по количественному, так и по качественному составу. Контроль качества питьевой воды по данной программе не проводился в полном объеме, что не дает возможным произвести качественную оценку эксплуатируемых систем водоснабжения;
2. По исследуемым санитарно-химическим показателям вода не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды в части превышения по железу (0,6-0,7 мг/куб.дм при нормативном 0,3 мг/куб.дм»;
3. По микробиологическим показателям качество питьевой воды из скважин соответствует требованиям;
4. По радиологическим показателям последние исследования не проводились;
5. На скважине установлен манометр и водоотборный кран,, приборов учёта воды отсутствует, возможность отбора проб воды из скважины имеется;
6. Санитарно-химические исследования проводились по 27 приоритетным показателям в 3 кв. 2023 г.;
7. Ограждение, препятствующее проникновению на объект посторонних лиц, отсутствует.

2.1.4.2. [bookmark: _Toc160696587]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водозабор в п.Ильинский
Согласно лицензии, в геологическом строении участков недр до глубины, представлявший интерес для целей водоснабжения, принимают участие отложения казанского яруса средней перми, представленные известняками и доломитами. Воды казанского комплекса напорные, величина напора 7,0÷15 ,0 м.
Воды данного горизонта по химическому составу гидрокарбонатно- сульфатные со смешанным катионным составом, с содержанием сухого остатка 452÷2318 мг/дм3, общей жёсткостью 8,4÷19,6 Ж, содержанием железа общего 0,1 мг/дм3 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды.» по содержанию сухого остатка и показателю общей жёсткости (протоколы лабораторных испытаний АО «_____________» за 2017 год). В микробиологическом отношении воды здоровые (Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Карелия» от 30.01.2018 г.). Требуется водоподготовка. 

2.1.4.3. [bookmark: _Toc160696588]Описание состояния существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Ресурсоснабжающая организация обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.
Насосная станция водопровода выполняют следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме в соответствии с реальным режимом водопотребления;
2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов;
3. Установление эксплуатационных режимов насосной станции для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.
В поселке Ильинский вода из скважины при помощи погружного насоса подаётся по магистральному трубопроводу поступает в разводящую сеть деревни. 
Подача воды в водопроводную сеть производится из артскважины, оснащённой автоматикой подачи воды.
Артезианская скважина оборудованы погружным насосом ЭЦВ. Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного на скважинах, представлена в таблице 2.1.4.3.1.


Таблица 2.1.4.3.1 – Техническая характеристика насосного оборудования

	Место размещения, краткая характеристика
	Марка оборудования
	Кол-во, шт.
	Напор, м
	Произв. м3/сут
	Мощность, кВт

	п.Ильинский

	
	
	
	
	
	




	Удельный расход электрической энергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в водопроводную сеть на территории населённых пунктов сельского поселения, представлен в таблице 2.1.4.3.4.
Таблица 2.1.4.3.4 - Удельный расход электрической энергии

	Наименование
	Ед. изм.
	Удельный расход электрической энергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в водопроводную сеть

	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	п.Ильинский
	кВт*ч/ м3
	
	
	

	
	
	
	
	



2.1.4.4. [bookmark: _Toc160696589]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов населённых пунктов сельского поселения холодной водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.
Распределение водных потоков производится через уличные водопроводные сети.
Качество подаваемой потребителям холодной воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов.
Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения – 5,5 км диаметром от 50 до 150 мм, в том числе: внутриквартальные и уличные сети.
Характеристика существующих водопроводных сетей в населённых пунктах сельского поселения представлены в таблицах 2.1.4.4.1÷2.1.4.4.2.
Таблица 2.1.4.4.1 – Характеристика существующих водопроводных сетей

	№ п/п
	Характеристика водопроводов
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный)
	-
	тупиковый

	2
	Протяженность сетей
	Км
	5,500

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1971

	4
	Износ ВС
	%
	70 %

	5
	Материал труб
	
	материал – чугун, сталь, ПНД

	6
	Диаметр трубопроводов
	мм
	Ду  50,  75, 100, 110, 150, 160

	7
	Кол-во пожарных гидрантов
	шт.
	__

	8
	Кол-во водопроводных колодцев
	шт.
	__



Для водоснабжения жителей индивидуальной застройки, где имеются водопроводные сети установлены водоразборные колонки, радиус действия которых составляет 100 метров. Водоразборные колонки установлены разных типов. Вокруг колонок предусмотрены отмостки с уклоном от колонки. От проникновения внутрь грунтовых вод предусмотрена гидроизоляция.
Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлены пожарные гидранты. Техническое состояние пожарных гидрантов и запорно-регулирующей арматуры удовлетворительное.
Значительная часть водопроводно-распределительной сети в п.Ильинский находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. Физический износ составляет 70 %. Это приводит к увеличению количества аварийных ситуаций, каждая из которых связана со значительными потерями воды и необходимостью проведения большого объема аварийно-восстанови- тельных работ.
В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и данные работы проводятся в аварийном режиме. Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается повышенное содержание взвешенных веществ в воде от коррозионных процессов в распределительной сети.
Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов __ лет. Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит ухудшению качества воды, к частным авариям на сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.
Для целей комплексного развития системы водоснабжения сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Гарантом бесперебойности водоснабжения является:
- снижение до минимума удельной аварийности на сетях и объектах водоснабжения;
Показатели надежности систем водоснабжения на территории населённых пунктов сельского поселения представлены в таблице 2.1.4.4.2.

Таблица 2.1.4.4.2 – Показатели надежности систем водоснабжения

	Наименование показателя
	Ед. изм
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Ильинский

	кол-во аварий
	шт.
	
	
	
	

	удельная аварийность на водопроводных сетях
	ед./км
	
	
	
	



Надежность системы водоснабжения сельского поселения характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателя аварийность на трубопроводах – 2,0÷2,91 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км.
С 2019 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей.
Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.1999 г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1074-01 (ред. от 28.06.2010) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
[bookmark: _Toc160696590]Для гарантированного обеспечения населения п.Ильинский водой надлежащего качества необходима поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети на территории сельского поселения. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Техническими и технологическими проблемами системы водоснабжения в сельском поселении являются:
· Проекты расчёта ЗСО водозаборного узла, расположенного на территории п.Ильинский, не соответствует государственным санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изменениями 29 декабря 2025 г. № 21) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо- провода питьевого назначения»;
· Вода в населённых пунктах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды ...» (ред. от 28.06.2010) по санитарно-химическим показателям;
· Существующие трубопроводы систем водоснабжения п.Ильинский в основном исчерпали свой нормативный срок службы и требуют поэтапной перекладки;
· Отсутствие приборов учёта подъёма и отпуска воды;
· Низкая степень автоматизации систем подачи и распределения воды, отсутствие системы диспетчеризации технологического процесса.
В 20__ году главе муниципального образования __________________________Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия была направлена информация о результатах проверок и выявленном в 20__ г. ухудшении качества воды на территории сельского поселения. Управлением Роспотребнадзора были направлены предложения на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учёта мероприятий по приведению качества питьевой воды в сельском поселении в соответствии с установленными требованиями согласно ст. 23 Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.1.4.5. [bookmark: _Toc160696591]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
2.1.5. [bookmark: _Toc160696592]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов)
2.1.6. [bookmark: _Toc160696593]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
	В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения установлено:
· собственником объектов централизованных систем холодного водоснабжения в населённых пунктах Ильинского сельского поселения является Администрация сельского поселения, Олонецкого национального муниципального района.

[bookmark: _Toc160696594]Раздел 2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Актуализация раздела «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения п.Ильинский проведена в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (от 28.01.2021) с учетом развития и преобразования территорий сельского по- селения.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения:
1. Устранение замечаний и выполнений мероприятий, представленных в Экспертных заключениях №____ и №____ от 31.08.20__ г., выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Карелия», на Проекты расчёта ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территории поселения;
2. Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод существующих водозаборов;
3. Проведение технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр.;
4. Организация водоподготовки на водозаборных сооружениях населённых пунктов;
5. Обеспечение систем водоснабжения автоматизированной системой диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учета;
6. Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями на них;
7. Организация 1-го пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
8. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водопроводных сетей;
9. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения в Ильинском сельском поселении являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение», являются:
· устранение замечаний и выполнений мероприятий, представленных в Экспертных заключениях №___ и №____ от 31.08.20__ г., выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», на Проекты расчёта ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территории поселения;
· проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод существующих водозаборов;
· проведение технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр (ред. от 21.09.2023).;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
· реконструкция существующих водопроводных сетей;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
· строительство водоводов и уличных сетей в существующей застройке и на площадках нового строительства;
· применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на __%;
· ввиду увеличения численности населения необходима реконструкция существующих и строительство новых водозаборов на новых площадках строительства;
· установка для всех потребителей приборов учета расхода воды;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий.
Целевые показатели:
Показатели качества воды. 
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:
· Постоянный контроль качества воды;
· Применение современных и эффективных методов очистки воды;
· Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, установок водоподготовки, сетей);
· Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;
При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.
Сводные данные по всем анализам соответствия качества питьевой воды, получаемой потребителями, требованиям СанПин с определением кратности превышения ПДК представлены в таблице ниже:
Таблица №______ Сводные данные по всем ИЦВ по анализам соответствия качества питьевой воды, получаемой потребителями, требованиям СанПин за 2020-2022 год
	№ п/п
	Наименование объекта
	Запах (баллы)
	Цветность (градусы)
	Мутность, мг/дм3
	Водородный показатель, pH
	Фториды, мг/дм3
	Железо (суммарно), мг/дм3
	Сероводород, мг/дм3
	Жесткость общ.◦Ж

	1
	Норматив
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Отклонение
	
	
	
	
	
	
	
	



Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
· Замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;
· При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

Показатели качества обслуживания абонентов
· Строительство сетей централизованного водоснабжения;
· Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;
· Сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.
· Установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;
· Замена изношенных и аварийных участков водопровода;
· Использование современных систем трубопроводов и арматуры;
· Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
· Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:
· Бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;
· Повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
· Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;
· Обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

2.2.2. [bookmark: _Toc160696595]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития поселения

Одним из приоритетных направлений социально–экономической политики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой инфраструктурой, образованием, медицинским обслуживанием и социальными услугами.
Документами территориального планирования Ильинского сельского поселения являются Генеральный план сельского поселения Олонецкого национального муниципального района республики Карелия и Проекты планировки развития п.Ильинский, которые из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Проектом генерального плана сельского поселения предусмотрен один сценарий его развития. Прогноз численности населения рассчитан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство. Прогнозная численность сельского поселения на расчетный срок до 20__ года составит около _____ человек.
Учитывая общий характер застройки прилегающей территории деревни, близость рассматриваемых участков территориям ценных природных ландшафтов, требования региональных градостроительных нормативов республики Карелия, был предложен вариант среднеплотной жилой застройки, смешанной этажности.
Застройка жилых зон предусматривается:
· индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;
· блокированной малоэтажной застройкой (до 2-х этажей);
· средней этажности многоквартирные жилые дома;
Площадки под развитие жилой застройки и прогнозный состав населения на расчетный период до 2033 года приведены в таблице 2.2.2.1.
Таблица 2.2.2.1 – Развитие жилой зоны

	№ п/п
	Строительная зона
	Площадь, га
	Расчетная численность населения, чел.
	Примечание

	п.Ильинский

	
	
	
	
	
Развитие жилой зоны согласно проектам планировки территории для размещения жилой застройки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Сценарий развития схемы водоснабжения разрабатывался, исходя из прироста численности населения, развития централизованной системы водоснабжения в проектируемых районах сельского поселения.
В проектных предложениях по развитию сельского поселения учитывались следующие необходимые условия развития территории:
· обеспечение эффективного использования земель на территории поселения;
· обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, его производственного потенциала;
· улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда;
· развитие и модернизация инженерной и транспортной инфраструктур;
· развитие и равномерное размещение на территории сельского поселения общественных центров;
· обеспечение экологической безопасности среды сельского поселения.
	Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство выбраны на основе анализа современного состояния территории сельского поселения. 
В соответствии с пространственным развитием, территория может стать привлекательной для инвестиционной деятельности и рассматриваться как перспективная точка экономического и инновационного роста.
	Согласно Генеральному плану сельского поселения Олонецкого национального муниципального района республики Карелия и Правил Землепользования и застройки, на территории сельского поселения предлагается комплексная застройка на свободных участках в существующих границах населенных пунктов сельского поселения. Кроме этого, в составе Генерального плана предполагается перспективное строительство общественных объектов, дорог, объектов инженерной инфраструктуры.
Границами проекта планировки территории являются:
· на востоке – граница с п.г.т. Петра Дубрава;
· на юге – пересечение с перспективной улицей общегородского значения;
· на севере и западе – перспективные улицы в жилой застройке проектируемого микрорайона.
Синим цветом представлен фрагмент первой очереди строительства жилой застройки на территории 
В границах первой очереди проектируемого жилого микрорайона размещаются:
· 32 многоквартирных малоэтажных жилых дома;
· 25 многоквартирных домов средней этажности;
· 42 многоквартирных многоэтажных жилых дома.
Численность	населения	жилого	микрорайона	составит	на	первую очередь строительства 23,9 тыс. человек.
Вторая очередь строительства жилой застройки «Кошелев-Парк»
Границами проекта планировки территории являются:
· на востоке – территория I очереди строительства, граничащая с посёлком Дубовый Гай г.п. Петра Дубрава;
· на юге – река Орловка;
· на юго-западе - городской округ Самара;

Параллельно со строительством нового жилья нужно продолжить строительство необходимой коммунальной инфраструктуры и автодорог к новым микрорайонам.
Обеспечение проектируемой застройки водоснабжением будет осуществлено следующими способами:

Для источника централизованного водоснабжения необходимо организовать зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям санитарных норм и правил, СанПиН 2.1.4.1110- 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (в ред. 29 декабря 2025 г. №21 )
Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. 
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.
К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.
Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).
В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Примечание: на водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша. (что запрещается????????)

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
На территории второго пояса ЗСО запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горюче смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников водоснабжения.
Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.
Санитарно-защитная полоса водопроводов.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
· при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
· при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно- защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

[bookmark: _Toc160696596]Раздел 2.3 Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой, технической воды

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды за 20__ г., представлен в таблицах 2.3.1.1÷2.3.1.2.
Таблица 2.3.1.1 – Общий баланс подачи и реализации воды из подземных водоисточников


	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	20__ г.

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3/год
	

	2
	Объем отпуска воды в сеть
	тыс. м3/год
	

	2.2
	Объем потерь воды и неучтённых расходов
	тыс. м3/год
	

	
	
	%
	

	2.3
	Объем полезного отпуска воды потребителям
	тыс. м3/год
	


Таблица 2.3.1.2 – Общий баланс подачи и реализации воды на территории п.Ильинский
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Водопотребление за II пол. 20__ г.
	Водопотребление за I пол. 20__ г.

	1
	Подано воды со стороны
	тыс. м3/год
	
	

	2.
	Потери в сетях при транспортировке
	тыс. м3/год
	
	

	
	
	%
	
	

	3.
	Объем полезного отпуска воды потребителям
	тыс. м3/год
	
	



В процессе функционирования системы водоснабжения возникают серьезные проблемы, связанные как с воздействием самой воды на систему, так и с технологией ее подачи потребителям. Коррозионное действие воды подтверждается изношенными трубами и значительными утечками в распределительной сети, а отсутствие приборов учета воды в системах водоснабжения еще больше усугубляет производственно-техническую ситуацию. Такое положение приводит к росту количества аварий и повреждений, возникновению неконтролируемых потерь воды и ряду проблем по содержанию сетей и управлению ими.
Для сокращения и устранения непроизводственных затрат и потерь питьевой воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры водоснабжения, определять величину потерь воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь питьевой воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий, и ряда других местных условий.
В результате проведенного анализа потери питьевой воды в централизованной системе водоснабжения сельского поселения можно разделить на:
· расходы и потери холодной воды при ее добыче;
· расходы и потери воды при ее транспортировке, которые включают в себя:
· технологические расходы, расходы на хозяйственно-бытовые нужды;
· потери воды при ее транспортировке.

2.3.1. [bookmark: _Toc160696597]Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территория сельского поселения представлена одной зоной холодного водоснабжения – зона: ВЗУ п.Ильинский;
Сводные данные поднятой воды за 20__ г. по технологической зоне представлены в таблице 2.3.2.1.
Таблица 2.3.2.1 - Сводные данные по технологической зоне

	№ п/п
	Наименование технологические зоны
	Годовое потребление, тыс. м3/год
	Макс. суточное водопотребление м3/сут.

	
	
	
	

	
	
	
	



Централизованные системы водоснабжения действуют в п.Ильинский… (артезианская скважина).

2.3.2. [bookmark: _Toc160696598]Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 201.. г. представлены в таблице 2.3.3.1.
Таблица 2.3.3.1. – Структурный баланс реализации воды

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	Фактическое водопотребление 2017 г.

	

	1
	Реализовано воды всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	

	1.1
	население
	тыс. м3/год
	

	1.2
	бюджетные организации
	тыс. м3/год
	

	1.3
	прочие организации
	тыс. м3/год
	



Представленный структурный баланс потребления воды по группам потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды является население.

2.3.3. [bookmark: _Toc160696599]Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Численность населения Ильинского сельского поселения по состоянию на 01.01.20__ г., получающая коммунальные услуги в сфере водоснабжения, представлены в таблице 2.3.4.1.
Таблица 2.3.4.1 - Численность населения Ильинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Общая численность, чел
	Численность населения, получающие услуги водоснабжения, чел.

	1
	Население Ильинского с.п. числе:
	
	



Действующие, в настоящее время нормативы потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, утвержденные Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики Карелия от __.__. 20__ г. №___ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению» (в редакции Приказа №___ от __.__.20__ г.), представлены в таблице 2.3.4.2. 

Таблица 2.3.4.2 - Норматив водопотребления

Сведения о фактическом потреблении населением воды, исходя из статистических и расчетных данных, представлены в таблице 2.3.4.3.
Таблице 2.3.4.3 - Сведения о потреблении воды населением за 20__ г

	№ п/п
	Наименование населённого пункта
	Ед. изм.
	Фактический объём реализации воды

	
	
	
	холодная
	в том числе ГВС

	1.
	Потребление воды населением
	тыс. м3/год
	
	


Данные по отпуску воды по приборам учета и нормативу потребления за 20__ год от подземных водоисточников, представлены в таблице 2.3.4.4.
Таблица 2.3.4.4 - Объём реализации питьевой воды за 20__ год, тыс. м3/год

	№ п/п
	Показатели
	п.Ильинский

	1
	Отпущено воды
по категориям потребителей, всего
	

	1.1
	По приборам учета, всего, из них:
	

	1.1.1
	население
	

	1.1.2
	бюджетные потребители
	

	1.1.3
	прочие
	

	1.2
	По нормативам потребления, из них:
	

	1.2.1
	население
	

	1.2.2
	бюджетные потребители
	

	1.2.3
	прочие потребители
	



Учитывая, что в 20__ году общее количество населения сельского поселения, пользующихся водой из подземных источников, составило _____ человека, количество реализованной воды населению – _______ тыс. м3, удельное потребление холодной воды составляет около ______ л/сут или _____м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах действующих норм водопотребления.

2.3.4. [bookmark: _Toc160696600]Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом.
Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон «О	 водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ;
2. «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;
3. «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776.
Коммерческому учету подлежит количество:
1. Воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;
2. Воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;
3. Воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.
Коммерческий учет воды осуществляется:
a) Абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;
b) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.
Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.
Существующая система коммерческого учёта воды включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.
Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.
В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.
Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.
Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.
Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.
Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потребителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон действия эксплуатирующих организаций. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.
Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.
На сегодняшний день учет потребления холодной воды в сельском поселении выполняется по приборам учёта, установленным: у потребителей; на границе балансовой принадлежности сетей (границе эксплуатационной ответственности абонента, эксплуатирующей организаций или в ином месте в соответствии с договорами) и по нормативам потребления (расчетным методом).
В многоквартирных домах п.Ильинский техническая возможность для установки общедомовых приборов учета воды отсутствует.
В частных жилых домах коммерческий учет поданной питьевой воды осуществляется при помощи механических приборов учета, установленных помещениях каждого подключенного абонента.
На водозаборных сооружениях приборы учета забора (изъятия) и отпуска воды в сеть отсутствуют.

2.3.5. [bookmark: _Toc160696601]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Разрешенный объем изъятия воды из ВЗУ на территории п.Ильинский, согласно Протоколу ТКЗ при Карелнедра от __.__.20__ г. №10, составляет _____ м3/сут. Фактический же объем поднятой воды с ВЗУ составил в 20__ году – _______ тыс. м3/год. Среднесуточный расход воды составил _______ м3/сут.
Указанный факт свидетельствует о том, что оборудование ВЗУ перегру- жено. В настоящий момент наблюдается дефицит производственных мощно- стей водозаборных сооружений.
	В целях нормализации гидрохимических условий ВЗУ Государственной геологической экспертизой были даны рекомендации по реконструкции данных водозаборов.

2.3.6. [bookmark: _Toc160696602]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также ис- ходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры за- стройки

В перспективе исполнения настоящей Схемы водоснабжения (до 20__ года) предусматривается увеличение численности жителей до ______ человек. По данным Федеральной службы государственной статистики в настоящий момент в сельском поселении проживает ______ человек.
При увеличении численности жителей, которое и повлечет за собой строительство домов, объем водопотребления увеличится.
Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану сельского поселения расчетный срок до 20__ года».
Прогнозный баланс потребления холодной воды представлен в таблице 2.3.7.1.
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Таблица 2.3.7.1- Прогнозный баланс потребления воды, тыс. м3/год

	Наименование показателя
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г
	2031 г
	2032 г
	2033 г

	п.Ильинский

	Поднято воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск холодной воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери воды
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При проектировании систем водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

2.3.7. [bookmark: _Toc160696603]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения осуществляется на территории п.Ильинский

2.3.8. [bookmark: _Toc160696604]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Фактическое потребление воды за 20__ год по сельскому поселению составило^
· ______ тыс. м3/год$
· среднесуточное водопотребление _____ м3/сут.;
·  максимальный водоразбор в летний период времени – ______ м3/сут.

Таблица 2.3.9.1 – Сведения о ожидаемом потреблении воды к 2033 г.

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Численность населения,
тыс. чел
	Расчётное водопотребление

	
	
	
	ожидаемый объём воды, тыс. м³/год
	Ср. сут м³/сут
	Макс. сут. м³/сут

	1
	Ильинский
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc160696605]
2.3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Территориальная структура потребления воды к 2033 г. по технологическим зонам водоснабжения представлена в таблице 2.3.10.1.
Таблица 2.3.10.1. - Территориальная структура потребления воды

	№ п/п.
	Наименование населенных пунктов
	Годовое водопотребление тыс. м3/год
	Среднее водопотребление м3/сут
	Максимальное водопотребление, м3/сут

	1
	Ильинский
	
	
	

	2
	
	
	
	


[bookmark: _Toc160696606]2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") перспективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по следующим типам абонентов: население, предприятия и учреждения соцкультбыта, прочие потребители, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений и на пожаротушение.
Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе:
· перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану Ильинскому сельского поселения на расчетный срок до 20__ года»;
· проекты планировок развития п.Ильинский;
· норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*).
Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.
Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.
Расходы воды на наружное пожаротушение в сельском поселении принимаются на основании СП 8.13130.2009, исходя из численности населения перспективных площадок.
Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 2.3.11.1.
Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на новое строительство жилых домов

	№ п./п
	Площадки застройки
	Кол-во людей чел.
	Водопотребление

	
	
	
	хоз. питьевое max
	при пожаре, м3/сут
	Полив м3/сут

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
	
	

	Расчётный срок строительства (20__ г.)

	п.Ильинский - Новое строительство

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Результаты расчёта расходов воды по типам абонентов на перспективу развития г.п. Смышляевка приведены в таблице 2.3.11.2.

	Наименование объекта и адрес
	Ед. изм.
	Мощность (вместимость), шт.
	Водопотребление

	
	
	
	удельное среднесут., л/сут
	всего, м3/сут

	Ильинский

	в существующей застройке 20__ г.

	культурно-развлекательный комплекс на __ мест 
	
место
	
	
	

	строительство ДОУ на __ мест
	1 ребёнок
	
	
	

	
	
	
	
	



	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей, в том числе на водоснабжение населения и объектов социально- культурно-бытового назначения представлен в таблице 2.3.11.3.
Таблица 2.3.11.3 - Результаты распределения расходов воды

	№ п.п.
	Год
	Водоснабжение, тыс. м3/год

	
	
	Население
	Бюджет
	Прочие

	п.Ильинский

	1
	20__
	
	
	

	2
	20__
	
	
	

	3
	20__
	
	
	


Все вновь проектируемые объекты в п.Ильинский обеспечиваются горячей водой различными способами:
· для многоэтажной жилой застройки – это: вариант централизованного теплоснабжения от теплообменников, установленных в тепловом пункте каждого дома; вариант поквартирного горячего водоснабжения - от котлов, установленных в каждой квартире.
· для усадебной жилой застройки – вариант индивидуального тепло- источника в каждом доме.
· для объектов соцкультбыта горячее водоснабжение может быть решено, как от собственных встроенных, пристроенных котельных, так и от отдельно-стоящих отопительных модулей.

2.3.12. [bookmark: _Toc160696607]Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях холодной воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 20__ году потери воды в сетях водоснабжения на территории сельского поселения составили ____ тыс. м3, что составляет _ % от общего количества полученной воды.
В составе потерь воды можно выделить следующие аспекты:
· потери и утечки из водопроводной сети при повреждениях (коррозионные свищи, поврежденные стыки сальники);
· потери и утечки через уплотнения сетевой арматуры;
· потери и утечки, связанные с опорожнением при устранении переломов и трещин;
· потери и утечки через водоразборные колонки;
· естественная убыль при подаче в сеть;
· естественная убыль при хранении в ВБ;
· несанкционированное пользование водными ресурсами абонентами. 
	Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды на территории п.Ильинский необходимо произвести установку приборов учета. Ежемесячно производить анализ структуры потерь воды, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.
			Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: 
· выявление и устранение утечек, хищений воды;
· замена изношенных сетей;
· планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения;
·  оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей;
· мероприятия по энергосбережению
Позволит снизить потери воды в сельском поселении.
Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 31.07.2025 N 304) позволит сокращать потери воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 31.07.2025 N 304), ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды. Кроме того, меры по оснащению домов приборами учета и Правила коммерческого учета, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2013 № 644 (ред. от 07.12.2023) позволят контролировать абонентов и пресекать незаконное пользование питьевой водой.
Результаты прогноза ожидаемых потерь холодной воды при ее транспортировке сведены в таблицу 2.3.12.1.

Таблица 2.3.12.1 - Результаты прогноза ожидаемых потерь воды
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Подано воды в сеть, тыс. м3/год
	Потери воды, тыс. м3/год
	Потери воды, %
	Среднесуточные потери воды, м3/сут

	Расчетный срок до 20__ г.

	1
	п.Ильинский
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2.3.13. [bookmark: _Toc160696608]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты перспективных балансов водоснабжения: общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблицах 2.3.13.1 -2.3.13.3.

Таблица 2.3.13.1 - Общий баланс подачи и реализации воды

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение на перспективу (20__ г.)

	1.
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	

	2.
	Подано воды со стороны
	тыс. м3/год
	

	3.
	Потери воды
	тыс. м3/год
	

	4.
	Отпущено холодной воды всего
	тыс. м3/год
	



Таблица 2.3.13.2 – Территориальный баланс подачи воды

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Подано воды в сеть, тыс. м3/год
	Потери воды, тыс. м3/год
	Потери воды, %
	Полезный отпуск холодной воды,
тыс. м3/год

	Расчетный срок строительства до 20__ г.

	1
	п.Ильинский
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3/год
	Население, тыс. м3/год
	Бюджетные организации, тыс. м3/год
	Прочие потребители тыс. м3/год

	Расчетный срок строительства (до 20__ г.)

	1.
	п.Ильинский
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2.3.14. [bookmark: _Toc160696609]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
	Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении холодной воды и величины потерь питьевой, при ее производстве и транспортировке, видно, что максимальное потребление воды приходится на 20__ год.
Результаты расчета требуемой мощности оборудования водозаборных сооружений (ВЗС) в п.Ильинский таблицах 2.3.14.1÷2.3.14.2.

Таблица 2.3.14.1 – Мощность существующих водозаборных сооружений

	Период
	Дебит скважин на момент сдачи в эксплуатацию, м3/сут
	Потребность в подаче воды с учётом потерь, тыс. м3/год
	Средне
суточное водопотребление, м3/сут
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Резерв (+),
дефицит (-) производительности ВЗС; %

	п.Ильинский

	20__
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Таблица 2.3.14.2 – Мощность водозаборных сооружений на перспективу

	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Потребность в подаче воды, тыс. м3/год
	Среднее водопотребление м3/сут
	Максимальное водопотребление, м3/сут

	1
	ВЗУ на площадке п.Ильинский
	
	
	

	
	
	
	
	



2.3.15. [bookmark: _Toc160696610]Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации
	Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" – гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления Олонецкого национального муниципального района, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения.
	На момент проведения актуализации схемы водоснабжения, организациями, обслуживающие централизованные системы водоснабжения на территории сельского поселения, являются: МУП «РРЦ»
	Сведения об обслуживающих организациях, представлены в таблицах 2.3.15.1÷2.3.15.2.
Таблица 2.3.15.1- Основные сведения

	Наименование организации
	

	ИНН организации
	

	КПП организации
	

	Вид деятельности
	Оказание услуг в сфере водоснабжения (транспортировка)

	Вид товара

	Техническая вода
	нет

	Питьевая вода
	да

	Режим налогообложения
	общий

	Организация выполняет инвестиционную программу
	нет

	Адрес организации

	Юридический адрес:
	

	Почтовый адрес:
	



	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество:
	

	(код) номер телефона:
	

	Главный бухгалтер

	Фамилия, имя, отчество:
	

	(код) номер телефона:
	



Сведения о тарифах на холодную воду представлены в таблице 3.2.3.
Таблица 3.2.3 – Сведения о тарифах на водоотведение

	N
п/п
	Наименование организации
	Наименование товаров и услуг
	Тариф, руб./м3
	Население <*>, руб./м3

	1
	
	с 01.01.20__ по 30.06.20__

	
	
	Водоснабжение
	
	

	
	
	с 01.07.20__ по 31.12.20__

	
	
	Водоснабжение
	
	

	
	
	с 01.01.20__ по 30.06.20__

	
	
	Водоснабжение
	41,06
	41,06

	
	
	с 01.07.20__ по 31.12.20__

	
	
	Водоснабжение
	
	

	
	
	с 01.01.20__ по 30.06.20__

	
	
	Водоснабжение
	
	

	
	
	с 01.07.20__ по 31.12.20__

	
	
	Водоснабжение
	
	

	2
	
	с 01.07.20__ по 31.12.20__

	
	
	Транспортировка питьевой воды
	
	-



[bookmark: _Toc160696611]Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

	Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборного сооружения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и прочих предприятий сельского поселения.
Для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:
На первый этап до 202.. гг.:
Устранение замечаний и выполнений мероприятий, представленных в Экспертных заключениях №___ и №___ от __.__.20__ г., выданных ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», на Проекты расчёта ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территории п.Ильинский;
Проведение технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр. (ред. от 14.12.2023);
Организация водоподготовки на водозаборных сооружениях населённых пунктов;
Организация 1-го пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод существующих водозаборов;
Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями на них.
На расчетный срок до 20__ года предлагается:
1. Обеспечение систем водоснабжения автоматизированной системой диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учета;
2. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водопроводных сетей и ВЗУ;
3. Проведение гидрогеологических работ для разработки новых водозаборных сооружений;
4. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

2.4.2 [bookmark: _Toc160696612]Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструкции и строительства сетей и сооружений системы водоснабжения являются:
1. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды;
2. Улучшение экологической обстановки;
3. Выполнение требований действующего природоохранного законодательства;
4. Создание условий перспективного развития территорий;
5. Энергосбережение;
6. Снижение эксплуатационных затрат;
7. Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений;
8. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов капитального строительства.
	Выполнение основных мероприятий по реализации схем водоснабжения позволит планомерно достигать целевых показателей развития системы водоснабжения в период 20__÷20__ гг.
	Для решения вопроса перспективного водоснабжения за счет подземных вод ресурсоснабжающим организациям необходимо провести гидрогеологические изыскания подземных источников водоснабжения.
По результатам выполненных изысканий источников водоснабжения составляется технический отчет, содержащий окончательно установленные данные:
· местоположение скважины;
· геологические и гидрогеологические разрезы с указанием стратиграфических индексов, глубины залегания подошвы и мощности отдельных слоев пород, их литологическое описание с выделением водоносных горизонтов и указанием положения уровня и ожидаемых удельных дебитов;
· реконструкцию скважины с указанием начального и конечного диаметров бурения, отдельных колонн обсадных труб, конструкции фильтра;
· результаты выполненных откачек и условия их проведения;
· результаты химических и бактериологических анализов.
	По результатам санитарных обследований в техническом отчете по изысканиям источников водоснабжения выделяется раздел, который содержит следующие основные данные:
1. О существующих и потенциально возможных источниках загрязнения, распространении загрязняющих веществ, их концентрации, поступлении и условиях формирования;
2. Фильтрационные параметры ограничивающих водоносный горизонт пород;
3. Гидродинамическую характеристику условий взаимосвязи подземных вод горизонта, намеченного к эксплуатации, с поверхностными водами и другими водоносными горизонтами;
4. Оценку санитарного состояния обследованной территории;
5. Рекомендации по устранению источников загрязнения, предупреждению загрязнений и улучшению санитарного состояния зоны санитарной охраны;
6. План прилегающей к проектируемому водозабору территории с указанием на нем выявленных источников и зон загрязнения, сохранности и расчлененности рельефа, степени хозяйственного освоения территории и нарушенности природных условий.
	Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Реконструкция водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.
	С этой целью запланированы следующие мероприятия: установка приборов учета у потребителей воды, обновление сетевого хозяйства и модернизация водозаборных узлов.


[bookmark: _Toc160696613]2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведение работ по реконструкции артезианских скважин
1. Выполнение рекомендаций по реконструкции действующих водозаборных сооружений на территории сельского поселения, выданных Государственной геологической экспертизой (Протокол ТКЗ при Карелнедра от __.__.20__ г. №__).
1. Устранение замечаний и выполнений мероприятий, представленных в Экспертных заключениях №3148 и №3149 от 31.08.2018 г., выданных ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», на Проекты расчёта ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территрии п. Спутник и п.г.т. Стройкерамика Волжского района.
Предложения по строительству артезианских скважин
В результате проведенного анализа перспективного развития системы водоснабжения, выявлена необходимость строительства нового ВЗУ на, для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды. Необходимо провести гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод.
Предложения по строительству водозаборных сооружений представлены в таблице 2.4.3.1.
Таблица 2.4.3.1 - Предложения по строительству водозаборных сооружений

	
№ п.п.
	
Наименование населенных пунктов
	Потребность в подаче воды, тыс. м3/год
	Среднее водопотребление м3/сут
	Максимальное водопотребление, м3/сут

	1
	ВЗУ на территории п.Ильинский
	
	
	



Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях
Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 п.32) и требований, установленных лицензией на право использования участком недр.
Растущие тарифы на энергоресурсы, а также расчетные нормативные объемы водопотребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимых оценок потерь ресурсов и объема реального потребления, что приводит к тому, что организации оплачивают не только потребленные, но и непотребленные ресурсы.
В этих условиях для потребителей возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, а именно установка прибора учета воды.
Установка на скважине расходомера позволит организовать контроль почасового расхода воды в течение всего времени суток. В первую очередь будет уделено внимание потреблению воды в ночное время и выходные дни. Это позволит выявить утечки и привести в порядок запорную арматуру и водопроводные сети.
Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений
	В результате проведенного анализа системы водоснабжения п.Ильинский выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях, не обеспеченных системами водоснабжения, а также на участках перспективного строительства.
	Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах.
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
Протяженность и проектируемые диаметры должны быть уточнены и определены на стадиях проектирования.
Таблица 2.4.3.2 - Предложения по строительству водопроводных сетей

	
№ п/п
	
Цели строительства
	
Наименование, вид ремонта
	Технические параметры
	Диаметр участка (ввода), мм
	Длина участка (ввода в здание),
м

	п.Ильинский

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
3.
	
	
	
	
	



Планируемые водопроводные сети на проектируемых площадках жилых зон требуют дальнейших проработок, после определения местоположения проектируемых водозаборов во время рабочего проектирования.

 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей Ильинского сельского поселения в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную поврежденность.
В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:
· перекладка ветхих водопроводных сетей;
· создание системы диспетчеризации и автоматического управления.
К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

2.4.4 [bookmark: _Toc160696614]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

	Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированной системы управления скважинным насосом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при котором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водоснабжения. Стабильность создаваемого давления в системе осуществляется за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное значение давления в системе водоснабжения.
	Компактность размещения станции управления - все необходимое оборудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере.
	Станция управления включает в себя преобразователь частоты со встроенным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса. Станция управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование станции управления осуществляется без обслуживающего персонала. Предусмотрена возможность ввода различных установок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе.

2.4.5 [bookmark: _Toc160696615]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

	В многоквартирных домах п.Ильинский техническая возможность для установки общедомовых приборов учета воды отсутствует.
	На территории частной застройки коммерческий учет поданной питьевой воды осуществляется при помощи механических приборов учета, установленных в помещениях каждого подключенного абонента.
На водозаборных сооружениях приборы учета забора (изъятия) и отпуска воды в сеть отсутствуют.
	При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.
На перспективу необходимо:
· запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи;
· установить всем абонентам приборы учёта расхода воды.

2.4.6 [bookmark: _Toc160696616]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

	Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) питьевого водоснабжения по территории населённого пункта показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
	Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7. [bookmark: _Toc160696617]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций 1-го подъёма планируется на перспективных площадках развития. Места размещения насосных станций и водонапорных башен будут определены после проведения изысканий и гидрогеологических работ.

2.4.8. [bookmark: _Toc160696618]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
В Ильинском сельском поселении развитие централизованных систем водоснабжения планируется в границах территории сельского поселения.

2.4.9. [bookmark: _Toc160696619]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Планы расположения существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории сельского поселения представлены на рисунках 2.4.9.1 – 2.4.9.5.

46


Рисунок 2.4.9.1 – План расположения водопроводных сетей на территории п.Ильинский
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	Планы размещения планируемых объектов централизованных систем водоснабжения на территории населённых пунктов Ильинского сельского порселения  представлены на рисунках 2.4.9.6÷2.4.9.10.


Рисунок 2.4.9.6 – План развития систем холодного водоснабжения на территории с.п. к 20__ г.

[bookmark: _Toc160696620]Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения

	Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.
Повышение качества водоснабжения населения Ильинского сельского поселения обеспечивается за счет:
1. Устранения замечаний и выполнений мероприятий, представленных в Экспертных заключениях №____ и №____ от __.__.20__ г., выданных ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в республике Карелия», на Проекты расчёта ЗСО водозаборных узлов, расположенных на территории п.Ильинский;
2. Проведение технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр. (ред. от 21.09.2023);
3. Организация водоподготовки на водозаборных сооружениях населённых пунктов;
4. Организация 1-го пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
5. Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод существующих водозаборов;
6. Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями на них.
7. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;
8. Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.

2.5.1 [bookmark: _Toc160696621]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
	Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

2.5.2 [bookmark: _Toc160696622]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Водопроводные очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc160696623]Раздел 2.6. Оценка объёмов вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цен строительства для применения в 20__ г., изданным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 20__ года с учетом коэффициентов, согласно Приложения к письму Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от __.__.20__ г. № КЦ/2018-01ти «Об индексах изменений сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на ________ 20__ года».
	Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 20__ гг. Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
	Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и республиканского бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;
· особенности территории строительства
	Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения на каждом этапе строительства, представлены в таблице 2.6.1.
Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие систем водоснабжения на территории сельского поселения, ориентировочно составит ___________тыс. руб.

 (
90
)

Таблица 2.6.1–Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения

	№ п/п
	Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	на весь период 20__-20__
г.г.
	Период строительства

	
	
	
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	20__÷
20__ гг.

	1
	Утверждение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения на территории населённых пунктов
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
2
	Разработка проектно-сметной документации и строительство станций очистки скважинной воды на водозаборных сооружениях п.Ильинский.
	
100 000
	
	
20000
	
50000
	
30000
	
-
	
-
	
-
	
-

	3
	Организация 1 пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения на территории населённых пунктов
	800
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Выполнение работ по оценке запасов подземных вод на участках действующих водозаборов
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2000

	5
	Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр
	1 000
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
6
	Реконструкция систем водоснабжения в части замены изношенного устаревшего оборудования (насосы, арматура, пожарные гидранты), а также трубопроводов с заменой стальных на трубы из полимерных материалов
	
50 000
	
-
	
-
	
10000
	
10000
	
10000
	
10000
	
10000
	
-

	7
	Создание диспетчерского пункта с АРМ начальника смены + внедрение системы внутренней телефонной связи + внедрение станции оперативной связи
	8 100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8100

	8
	Текущий ремонт водопроводных колодцев на сети – __ шт.
	200
	100
	100
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	№ п/п
	Планируемые мероприятия
	Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб.

	
	
	на весь период 20__-20__
г.г.
	Период строительства

	
	
	
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	
20__ г.
	20__÷
20__ гг.

	9
	Установка приборов учета воды на существующих скважинах – __ шт.
	500
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Замена запорно-регулирующей арматуры с истекшим эксплуатационным ресурсом
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Установка станций управления на насосной станции 2-го подъема
	720,00
	-
	-
	360
	-
	360
	-
	-
	-

	12
	Ремонт и очистка резервуаров- накопителей
	300
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения на перспективных площадках застройки
	по про- екту
	
	
	
	
	
	
	
	по про- екту

	13
	Строительство ВЗУ для обеспечения питьевой водой потребителей перспективных площадок застройки
	по про- екту
	
	
	
	
	
	
	
	по про- екту

	
	ИТОГО:
	164020
	1300
	21900
	60360
	40000
	10360
	10000
	10000
	10100



[bookmark: _Toc160696624]Раздел 2.7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3) показатели качества обслуживания абонентов;
4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;
6) иные показатели.
Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения, окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.
Для постоянного улучшения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения в перспективах развития сетей водоснабжения необходимо наращивать объемы перекладки сетей холодного водоснабжения:
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения, на территории сельского поселения, предоставлены в таблицах 2.7.1÷2.7.2.
Таблица 2.7.1 – Целевые показатели деятельности организации в сфере водоснабжения
	
Показатель
	
Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 20__ г.
	Ожидаемый показатель 20__ г.
	Ожидаемый показатель 20__ г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	данные не представлены
	-
	-

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	данные не представлены
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Протяженность сетей (независимо от способа прокладки), км
	
	
	

	
	2.Количество аварий, повреждений на сетях, ед.
	
	-
	-

	
	3. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	
	-
	-

	
	4. Износ водопроводных сетей (в процентах), %
	
	
	

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1.	Численность	проживающего населения, чел.
	
	
	

	
	2. Численность населения, получающего услуги водоснабжения, чел.
	
	
	

	
	3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	
	
	

	
	4. Удельное водопотребление
(по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления, установленного в соответствии с законодательством), м3/чел. в месяц
	3,14
	-
	

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Величина удельных затрат электрической энергии на транспорт воды (кВт*ч/м3)
	1,245
	-
	-

	
	2. Коэффициенты потерь, тыс. м3/км
	1,44
	
	

	
	3. Уровень потерь воды к общему объему, поданной в сеть, %
	6
	5
	3

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	
	
	

	6. Иные показатели
	1. Тарифы на водоснабжение, руб./м3
	43,16
	-
	-



[bookmark: _Toc160696625]Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

На момент проведения актуализации настоящей схемы в границах сельского поселения бесхозяйные объекты систем водоснабжения не выявлены.
При обнаружении бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

2.8.2 [bookmark: _Toc160696626]Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

	В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении:
	«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления поселений на основании критериев и в порядке, который установлен  ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  наделяется  статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
	Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
	В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть определены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Особенности распоряжения объектами централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государственной и муниципальной собственности;
· объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев приватизации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения, путем преобразования таких предприятий в акционерные общества;
· при наличии в государственной или муниципальной собственности акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании участников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только при условии сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос
Способность обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме водоснабжения.
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана:
· заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации;
· осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей деятельности.
	В настоящее время на территории Ильинского сельского поселения действует водо- снабжающая организация - муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-ресурсный центр» (МУП «РРЦ»).
	Организация имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта водопроводных сетей.
	Гарантирующую организацию, осуществляющую водоснабжение на территории населённых пунктах Ильинского сельского поселения в перспективе, следует определить на конкурсной основе на основании критериев определения организации, установленных в правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых Правительством Российской Федерации.

ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc160696627]Раздел 3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения
3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения сельского поселения, можно разделить на две составляющие:
· сбор и транспортировка сточных вод;
· очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 
	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в Ильинском сельском поселении включает в себя систему самотечных и напорного канализационных трубопроводов, с размещенной на них канализационной насосной станцией и комплексом очистных сооружений канализации.
В сельском поселении существует основной поставщика услуг по водоотведению - МУП «РРЦ».
Общая протяженность канализационных сетей в сельском поселении –1,125 км.
В Ильинском сельском поселении сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в _____________.
Дождевая канализация и отвод талых вод во всех населённых пунктах сельского поселения отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.
Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения сельского поселения можно выделить одну зону - МУП «РРЦ» в своем ведомстве имеет сети водоотведения, КНС; обслуживает несколько объектов жилой и нежилой застройки, расположенных на территории п.Ильинский.
Эксплуатационная зона водоотведения на территории сельского поселения представлены на рисунках 3.1.1÷3.1.2.



Рисунок 3.1.1 - Эксплуатационная зона водоотведения на территории Ильинского сельского поселения

3.1.1. [bookmark: _Toc160696628]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование объектов централизованной системы водоотведения, согласно Приказа Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/(в редакции от 21.09.2023г.) пр., проводилось в 2022 году.
Действующих канализационных очистных сооружений (КОС) на территории населённых пунктов сельского поселения – нет. Построенные в ________ году в п.Ильинский канализационные очистные сооружения находятся ________в разрушенном состоянии.
Существующий частный жилой сектор, расположенный на территории сельского поселения, канализуется в местные выгребные ямы и надворные уборные. Данные сооружения имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

[bookmark: _Toc160696629]3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

	Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к со- держанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения - «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Технологическая зона водоотведения Ильинского сельского поселения, сброс от _____ жилых домов по ул._____, от котельной, здания полиции, школы, поликлиники и администрации, производится через КНС в канализационный коллектор, принадлежащий ООО «_______»;

Технологические зоны водоотведения на территории сельского поселения представлены на рисунках 3.1.3.1÷3.1.3.3.

Рисунок 3.1.3.1 - Технологические зоны водоотведения на территории Ильинского сельского поселения.

3.1.4. [bookmark: _Toc160696630]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Действующих канализационных очистных сооружений (КОС) на территории населённых пунктов сельского поселения – ___________.

3.1.5. [bookmark: _Toc160696631]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Сточные воды, образующиеся в черте населенного пункта, можно подразделить на:
1. Бытовые, которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;
2. Дождевые, образующиеся на территории населённых пунктов сельского поселения, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей системы водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. и «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г.
Канализационные сети сельского поселения представляют собой систему подземных трубопроводов с канализационными колодцами, общей протяженностью ______ км.
Отвод сточных вод производится самотеком или под напором в канализационный коллектор.
Характеристика канализационных сетей за 2018 г. представлена в таблице 3.1.5.1.
Таблица 3.1.5.1 - Характеристика канализационных сетей

	№ п/п
	Наименование
	Ильинское сельское поселение
	

	1
	Вид системы
	напорная, самотечная
	

	2
	Год ввода в эксплуатацию
	1986
	

	3
	Протяженность сетей (км.)
	1,125
	

	4
	Материал труб, диаметр трубопроводов
	чугун, сталь Ду 100 мм –0,4 км, Ду150 мм – 1,0 км, Ду 300 мм – 0,4 км
	

	
	
	
	

	5
	Износ трубопроводов, %
	40%
	

	6
	Количество аварий и повреждений на сетях
	2
	

	7
	Количество засоров на сетях и сооружениях
	7
	



Показатели аварийности канализационных сетей представлены в таблице 3.1.5.2.
Таблица 3.1.5.2 - Показатели аварийности канализационных сетей

	Период, год
	Удельное количество аварий на 1 км

	
	Ильинское сельское поселение
	

	2021
	
	

	2022
	
	

	2023
	
	



За период 20__÷20__ гг. работы по замене ветхих канализационных сетей на территории населённого пункта не проводились.
Сведения о канализационных насосных станциях и краткая техническая характеристика установленного в них насосного оборудования, приведена в таблице 3.1.5.4.
Таблица 3.1.5.4 - Сведения о канализационном насосном оборудовании

	Место размещения, краткая характеристика
	Год постройки
	Количество, марка насосов
	Количество аварий и повреждений на сооружениях, ед.
	Износ оборудования транспортировки стоков,
%

	п.Ильинский
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Режим работы элементов централизованной системы водоотведения (канализационных сетей), обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента - круглосуточный.
Режим работы насосного оборудования КНС в п.Ильинский – периодический (по мере накопления сточных вод в приемном отделении – автоматический запуск насоса).
Наличие частотно-регулирующих преобразователей на канализационных насосных станциях – есть. Расположение существующих объектов централизованных систем водоотведения на территории населённых пунктов представлено на рисунках 3.1.5.1÷3.1.5.3.



Рисунок 3.1.5.1 – План расположения объектов централизованной системы водоотведения на территории п.Ильинский
Рисунок 3.1.5.2 – План расположения объектов централизованной системы водоотведения на территории 

 (
62
)

3.1.6. [bookmark: _Toc160696632]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения.
Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечности, ремонтопригодности, управляемости.
В настоящее время система водоотведения в целом позволяет обеспечить бесперебойное отведение сточных вод.
В условиях перспективного строительства приоритетными направлениями развития системы водоотведения на территории п.Ильинский являются строительство новых КОС и сетей канализации их надежная работа. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.
Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений водоотведения являются:
· старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом;
· износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационных насосных станциях;
· очистка стоков. Отсутствие очистных сооружений.
Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части металлических трубопроводов без внутреннего защитного покрытия достигает до 1 мм в год (безопасная интенсивность – 0,04 мм/год - п. 6.16 «Методических рекомендаций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения». Утв.: Минрегионразвития РФ 25апреля 2012 г.).
Интенсивность коррозии (газовой) железобетонных трубопроводов без внутренней защиты – 5,5 мм в год, что определяет вероятность безотказной работы трубопровода не более 20 лет (при эффективном сроке эксплуатации ≥ 50 лет).
Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Обеспечение надежности работы насосных станций обуславливается, в первую очередь, бесперебойностью энергоснабжения и снижением количества отказов насосного оборудования.
Управляемость процессами безопасности и надежности функционирования объектов централизованной системы водоотведения обеспечивается:
· организацией службы эксплуатации системы водоотведения в соответствии с нормативами «Правил технической эксплуатации»;
· организацией диспетчерской службы по контролю за технологическими процессами водоотведения, ликвидации повреждений и отказов на объектах системы водоотведения;
· организацией надлежащего технологического и лабораторного контроля процессов отведения сточных вод мониторинга влияния неочищенных сточных вод на водоприёмник;
· осуществление очистки стоков;
· регулярным обучением и повышением квалификации персонала;
· регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации аварийных ситуаций; 
· проведение тренировочных занятий по действиям персонала в нештатных ситуациях.
С целью обеспечения безопасности, надежности и управляемости при эксплуатации системы водоотведения на период до 20__ года необходимо:
· обеспечить перекладку (реновацию) ветхих трубопроводов;
· обеспечить применение в процессах прокладки новых, реновацию действующих канализационных сетей, труб из материалов стойких к «истиранию» и «газовой» коррозии, а именно из полиэтилена, стеклопластика, труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и т.п. со сроком эксплуатации не менее 50 лет;
· проведение работ по санации действующих канализационных сетей трубами методами цементно-песчаного покрытия, формирования защитного эпоксидно-стеклопластикового рукава с целью защиты внутренней поверхности трубопроводов, что позволяет продлить гарантированный срок безотказной работы сетей на 30 и более лет;
· в целях улучшения экологической и эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения необходимо ускорение проведения строительства канализационных очистных сооружений;
· внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами водоотведения;
· организовать работу по оценке технического состояния существующих систем водоотведения (для определения долговечности, остаточного срока службы, надежности работы и т.п.) в соответствии с требованиями, утвержденными Минрегионразвитием РФ 25.04.2012 г. «Методических рекомендаций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения».
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
· обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения путем повышения качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;
· обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
· улучшить экологическое состояние территории	 сельского поселения.

3.1.7 [bookmark: _Toc160696633]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Главной и основной проблемой в централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения остаётся неработоспособность канализационных очистных сооружений. Сброс неочищенных сточных вод из централизованной системы канализации п.Ильинский осуществляется на рельеф - ________.
Сброс в окружающую среду неочищенных сточных вод является одним из главных факторов и опасным техногенным процессом в границах рассматриваемой территории загрязняющим поверхностные и подземные воды.
Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и неочищенных сточных вод с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.
Сбросы неочищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению водоемов. Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных вод.
	В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74 ФЗ (в редакции 5.12.2023 N 657-ФЗ) для всех водоёмов естественного происхождения вдоль уреза воды устанавливаются водоохранные зоны. Основное назначение водоохранной зоны – защита водного объекта и сложившейся в его пределах экосистемы от деградации. Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам водоёмов выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.
	В соответствии с Водным кодексом в водоохранной зоне запрещено движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
	Показатели качества воды за 20__ год в районе сброса сточных вод с территории Ильинского сельского поселения, представлены в таблице 3.1.7.1.
Таблица 3.1.7.1 – Среднегодовая концентрация на выпуске сточных вод

	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Среднегодовая концентрация, мг/дм3

	1
	Взвешенные вещества
	

	2
	БПК полное
	

	3
	ХПК
	

	4
	Аммоний -ион
	

	5
	Нитрит - ион
	

	6
	Нитрат - ион
	

	7
	Фосфат-ион (по Р)
	

	8
	ПАВ
	

	9
	Нефтепродукты
	

	10
	Хлориды
	

	11
	Сульфаты
	

	12
	Железо общее
	

	13
	Колифаги
	

	14
	Сульфиды
	



	Хозяйственное использование застроенных территорий, попадающих в водоохранную зону водных объектов, должно вестись при условии обеспечения сохранности водоемов от загрязнения и деградации. На объектах, находящихся в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах, должны быть предусмотрены мероприятия по перехвату и очистке поверхностных стоков.
	С целью достижения нормативов водоема рыбохозяйственного значения и снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо разработать проект строительства КОС на территории сельского поселения с учетом возможности подключения перспективных объектов.

3.1.8 [bookmark: _Toc160696634]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.
	Значительная часть Ильинского сельского поселения не канализована, отведение сточных вод осуществляется в накопители сточных вод (выгреб), не охваченной является ___ % территории поселения (частный сектор).
Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом.
3.1.9 [bookmark: _Toc160696635]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения
	В настоящее время практически все объекты системы водоотведения выработали свой ресурс и требуют расширения, реконструкции и модернизации:
1) степень износа сетей водоотведения на территории сельского поселения составляет более 40 %. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Высокий износ канализационных сетей, заиливание трубопроводов в связи со снижением водопотребления и скорости движения потоков в трубопроводах;
2) износ оборудования канализационной насосной станции;
3) неработоспособность канализационных очистных сооружений;
4) отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока с жилых зон сельского поселения способствует загрязнению поверхностных и грунтовых вод, а также подтоплению территории;
5) отсутствие централизованной системы водоотведения в значительной части жилой застройки сельского поселения. Существующие выгребные ямы имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
3.2. [bookmark: _Toc160696636]Балансы сточных вод в системе водоотведения
3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения представлен в таблицах 3.2.1.1÷3.2.1.2.
Таблица 3.2.1.1 - Баланс поступления сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	20__ г.

	п.Ильинский

	1
	Пропуск сточных вод через сети канализации (полезный отпуск), в т. ч.
	м3/год
	33 742,67

	1.1
	от населения
	м3/год
	30 344,67

	1.2
	от бюджетных организаций
	м3/год
	2 650,0

	1.3
	от прочих потребителей
	м3/год
	748,0




Как видно из представленной таблицы, основная доля отведенных сточных вод, поступающих в канализационные сети, приходится на население.
[bookmark: _Toc160696637]
3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Ливневая канализация в населённых пунктах Ильинского сельского поселения имеется только в зоне размещения многоквартирных домов. Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

3.2.3 [bookmark: _Toc160696638]Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

	В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" законодательством, т.е. в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
	Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.
	Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»
№ 416 от 07.12.2011 г.
Сведения о тарифах на водоотведение представлены в таблице 3.2.3.
Таблица 3.2.3 – Сведения о тарифах на водоотведение


	N
п/п
	Наименование организации
	Наименование товаров и услуг
	Тариф, руб./м3
	Население *, руб./м3

	1
	МУП "_____________" администрации Ильинского сельского поселения  Олонецкого национального муниципального района республики Карелия
	с __.__.20__ по __.__.20__гг.

	
	
	Водоотведение
	16,30
(НДС не облагается)
	16,30
(НДС не облагается) *

	
	
	с __.__.20__ по 31.12.20__гг.

	
	
	Водоотведение
	17,00
(НДС не облагается)
	17,00
(НДС не облагается) *

	
	
	с __.__.20__ по 30.06.20__гг.

	
	
	Водоотведение
	17,00
(НДС не облагается)
	17,00
(НДС не облагается) *

	
	
	с __.__.20__ по 31.12.20__гг.

	
	
	Водоотведение
	17,87
(НДС не облагается)
	17,87
(НДС не облагается) *

	
	
	с __.__.20__ по 30.06.20__

	
	
	Водоотведение
	17,87
(НДС не облагается)
	17,87
(НДС не облагается) <*>

	
	
	с __.__.20__ по __.__.20__

	
	
	Водоотведение
	18,51
(НДС не облагается)
	18,51
(НДС не облагается) <*>

	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	


Примечание - * Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества

3.2.4 [bookmark: _Toc160696639]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам сельского поселения за 20__-20__ гг. представлен в таблице 3.2.4.1.
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Таблица 3.2.4.1 - Баланс поступления сточных вод по технологичным зонам

	Наименование технологичной зоны
	Ед. изм.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	п.Ильинский

	Фактический объем сточных вод всего, в том числе:
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	

	население
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	

	объекты соцкультбыта
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	

	прочие потребители
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



С 20__ года наблюдается устойчивая тенденция к снижению объемов сточных вод от населения и бюджетных предприятий, так как за этот период произошло снижение объемов потребления питьевой воды.
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3.2.5 [bookmark: _Toc160696640]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Одним из приоритетных направлений социально–экономической политики является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой инфраструктурой, образованием, медицинским обслуживанием и социальными услугами.
Документами территориального планирования Ильинского сельского поселения являются Генеральный план Ильинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия и Проект планировки развития жилого комплекса и объектов социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в п.Ильинский, которые из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Проектом генерального плана сельского поселения предусмотрен один сценарий его развития. Прогноз численности населения рассчитан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство.
Прогнозная численность Ильинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года составит около 2541человек. 
Учитывая общий характер застройки прилегающей территории, близость рассматриваемых участков территориям ценных природных ландшафтов, требования региональных градостроительных нормативов республики Карелия , был предложен вариант среднеплотной жилой застройки, смешанной этажности.
Застройка жилых зон предусматривается:
· индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;
· блокированной малоэтажной застройкой (до 2-х этажей);
· средней этажности многоквартирные жилые дома;
· многоэтажными многоквартирными жилыми домами. 
	Малоэтажная застройка планируется на территориях со сложным рельефом и прилегает к существующим дачным территориям, покрытым лесом и водной гладью. 
Площадки под развитие жилой застройки и прогнозный состав населения на расчетный период до 20__ года приведены в таблице 3.2.5.1.
Таблица 3.2.5.1 – Развитие жилой зоны Ильинского сельского поселения 


	№ п/п
	Строительная зона
	Площадь, га
	Расчетная численность населения, чел.
	Примечание

	Ильинское сельское поселение

	1
	1-ая очередь строительства (северо-западная	часть	поселка)
	
	
	Развитие жилой зоны согласно Проектам планировки территории для размещения жилой застройки»

	2
	Площадка __ (восточная часть поселка)
	
	
	Развитие жилой зоны по ранее утвержденному генеральному плану



Сценарий развития схемы водоотведения разрабатывался, исходя из прироста численности населения, развития централизованной системы водоотведения в проектируемых районах сельского поселения.
В проектных предложениях по развитию сельского поселения учитывались следующие необходимые условия развития территории:
обеспечение эффективного использования земель на территории поселения;
обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, его производственного потенциала;
улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда;
развитие и модернизация инженерной и транспортной инфраструктур;
развитие и равномерное размещение на территории сельского поселения общественных центров;
обеспечение экологической безопасности среды сельского поселения.
	Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство выбраны на основе анализа современного состояния территории сельского поселения.
В соответствии с пространственным развитием Олонецкого национального муниципального  района, республики Карелия, территория Ильинского сельского поселения может стать привлекательной для инвестиционной деятельности и рассматриваться как перспективная точка экономического и инновационного роста.
К 20…. году на территории сельского поселения будет одна технологическая зоны водоотведения. Технологическая зона существующей застройки на территории Ильинского сельского поселения - канализационный коллектор, проектируемые канализационные очистные сооружения биологической очистки на территории Ильинского сельского поселения.

[bookmark: _GoBack]Таблица 3.2.5.2 - Сводные данные отвода сточных вод на 20…. г.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Водоотведение
	Доля от общего водоотведения, %

	
	
	тыс. м3/ год
	м3/ сутки
	

	3
	Пропуск сточных вод через сети канализации на проектируемые канализационные очистные сооружения биологической очистки (КОС) (на территории бывших очистных сооружений)
	
	
	

	
	
	
	
	



Прогнозные балансы поступления сточных вод к 20__ году в централизованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 3.2.5.3.
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Таблица 3.2.5.3 - Прогнозные балансы отведения сточных вод по технологическим зонам
	Наименование показателя
	20_
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__

	отведение сточных вод в коллектор, тыс. м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Как видно из таблицы 3.2.5.3, динамика увеличения сточных вод по сельскому поселению связана с увеличением (уменшением) населения, строительством жилого фонда, строительством сетей водоотведения в Ильинском сельском поселении.

[bookmark: _Toc160696641]Раздел 3.3. Прогноз объёма сточных вод
3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Анализ баланса отведения сточных вод и перспективного водного баланса показал, что за рассматриваемый период объём сточных вод увеличится на______ тыс. м3 и составит к 20__ г. – ______тыс. м3.
Суточный объем стоков в 201_ г. составил _____ м3/сут, а к 20__ году составит ___ м3/сут, в том числе от объектов жилого фонда – _______ м3/сут. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения сельского поселения представлены в таблицах 3.3.1.1÷3.3.1.2.
Таблица 3.3.1.1 - Сведения о фактическом (реализованном) и ожидаемом поступлении сточных вод

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	20__ г.
	20__ г.

	Общий объем стоков всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	
	

	от населения
	тыс. м3/год
	
	

	категория потребителей, финансиру- емая из бюджетов всех уровней
	тыс. м3/год
	
	

	прочие потребители
	тыс. м3/год
	
	


Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Ильинского сельского поселения были рассчитаны на основе:
· перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану сельского поселения на расчетный срок до 20__ года» и Проектов планировок развития жилого комплекса;
· норм водопотребления согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
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Таблица 3.3.1.2 – Ожидаемое поступление сточных вод в централизованные системы водоотведения
	Наименование технологической зоны
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	Ильинское сельское поселение
отведение сточных вод в городской коллектор
	Общий объём	стоков всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	33,74
	34,58
	35,41
	36,24
	37,07
	37,91
	38,74
	39,57
	40,41
	41,24
	42,07
	42,91
	43,74
	44,57
	45,40
	46,24
	47,07

	
	от населения
	тыс. м3/год
	30,34
	30,53
	30,72
	30,91
	31,10
	31,29
	31,48
	31,67
	31,86
	32,05
	32,24
	32,43
	32,62
	32,81
	33,00
	33,19
	33,38

	
	бюджетные потребители
	тыс. м3/год
	2,65
	3,22
	3,79
	4,35
	4,92
	5,49
	6,06
	6,63
	7,20
	7,76
	8,33
	8,90
	9,47
	10,04
	10,60
	11,17
	11,74

	
	прочие потребители
	тыс. м3/год
	0,75
	0,83
	0,90
	0,98
	1,05
	1,13
	1,20
	1,28
	1,35
	1,43
	1,50
	1,58
	1,65
	1,73
	1,80
	1,88
	1,95
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3.3.2. [bookmark: _Toc160696642]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Предприятие МУП «РРЦ», является организацией, осуществляющей водоотведение в Ильинском сельском поселении.
К 2024 году в централизованной системе водоотведения сельского поселения можно выделить одну зону:
· МУП «РРЦ» имеет в своем ведомстве сети водоотведения, КНС, КОС обслуживает несколько объектов жилой и нежилой застройки, расположенных на территории поселения.
При осуществлении застроек новых территорий планируется подключение потребителей к существующим централизованным системам водоотведения на условиях владельцев сетей, для чего необходимо выполнение следующих мероприятий:
· отведение хозяйственно-бытовых стоков с территории предусмотрено безнапорным способом до границы проектирования. Далее с помощью канализационной насосной станции (КНС) и напорных коллекторов на действующую КНС,. Затем, хозяйственно – бытовой сток поступает на очистные сооружения. Проектная схема предусматривает строительство централизованной хозяйственно–бытовой канализации, состоящей из самотечных, напорных участков сети и канализационной насосной станций (КНС);
Отвод поверхностного стока предлагается обеспечить путем прокладки сети дождевой канализации. Система дождевой канализации представляет собой: 
· внутриквартальные сети дождевой канализации;
· дождеприемники, магистральный коллектор, предусматривающий отвод поверхностных стоков в локальные очистные сооружения. Тип и площадь очистных сооружений поверхностного стока будут определяться на последующих стадиях проектирования.
· 
3.3.3. [bookmark: _Toc160696643]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Мощность очистных сооружений рассчитывается по объемам водоотведения на 20__ год, а также необходимо предусмотреть резерв мощности, позволяющий покрывать максимальные суточные расходы, которые принимаются согласно СП 32.13330.2018 на 20% больше среднесуточных расходов.
Данные о требуемой мощности очистных сооружений с разбивкой по годам представлены в таблице 3.3.3.1.

 (
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)
Таблица 3.3.3.1 - Требуемая мощность очистных сооружений с разбивкой по годам

	Наименование показателя
	20_г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	2027 г.
	2028 г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.

	КОС
Ильинского с.п.
тыс. м3/год
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	60
	
	
	43,1
	
	
	886,3
	1024
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	Из представленной таблицы 3.3.3.1 можно сделать вывод, что производительность канализационных очистных сооружений в 20___г. должна быть не менее - ____ тыс. м3/ сут.
	Отвод и транспортировка канализационных стоков от абонентов производится через систему самотечных и напорных трубопроводов и канализационных насосных станций.
	В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента на территории сельского поселения возможные дефициты по пропускной способности - не выявлены.
	В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации, регулярно должны выполняться графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.
	Для выявления дефектов на всех вновь построенных сетях водоотведения сельского поселения должны проводиться гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей для выявления утечек, прорывов сетей для своевременного проведения ремонтных работ.
	Все трубопроводы перед засыпкой траншей и сдачей в эксплуатацию подвергают гидравлическому испытанию. Герметичность самотечных трубопроводов проверяют:
· в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод над шелыгой трубы 2,0м и более — на поступление воды в трубопровод;
· в сухих грунтах — на утечку воды из трубопровода;
· в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод над шелыгой трубы менее 2,0 м также на утечку воды из трубопровода.
	Испытания по поступлению воды в трубопровод проводят замером притока грунтовой воды на водосливе, установленном в лотке нижнего колодца. Расход воды на водосливе при этом не должен превышать нормативных значений.
Испытание напорных трубопроводов и дюкеров производят до засыпки трубопровода участками не более 1 км. Стальные трубопроводы испытывают на давление 1 МПа, подводную часть дюкера на давление 1,2 МПа. Чугунные трубопроводы испытывают на давление, равное рабочему плюс 0,5 МПа, асбестоцементные трубы ВТ6 — на давление, превышающее рабочее на 0,3 МПа, а трубы марки ВТ3 — на давление, превышающее рабочее на 0,5 МПа. Герметичность напорных и самотечных трубопроводов проверяют через 1-3 суток после заполнения их водой.
	На канализационной насосной станции п.Ильинский применяются насосы СД 50/10. Режим работы КНС – периодический (по мере накопления сточных вод в приемном отделении). Год ввода в эксплуатацию – 1980. Износ – 70%.
Канализационные очистные сооружения системы водоотведения на территории сельского поселения – находятся в нерабочем состоянии
.
3.3.5 [bookmark: _Toc160696645]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Канализационные очистные сооружения системы водоотведения на территории сельского поселения - находятся ___________ состоянии.
Установленная мощность очистных сооружений канализации  к 20__ г. в п.Ильинский  - 200 м3/сут;???

[bookmark: _Toc160696646]Раздел 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Ильинского сельского поселения на период до 20__ года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
	Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов перспективной застройки;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий;
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам).
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
· модернизация существующей системы водоотведения;
· строительство канализационных очистных сооружений на территории населённых пунктов сельского поселения, с привлечением специализированной организации для разработки проектно-сметной документации;
· реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов, для повышения надежности и снижения количества отказов системы;
· капитальный ремонт КНС;
· выполнение диспетчеризации и автоматизации систем управления режимами водоотведения на КНС;
· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей сельского поселения;
· обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к со- держанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
· показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения;
· показатель качества обслуживания абонентов;
· показатели очистки сточных вод;
· показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоотведение на территории поселения, предоставлены в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1 – Целевые показатели деятельности организаций в сфере водоотведения
	Группа
	Целевые индикаторы
	МУП
«____________»

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км)
	0,8

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./км в год)
	2,8

	
	3. Износ канализационных сетей (в процентах)
	50

	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения)
	20

	Показатели качества очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемые в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-

	
	2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (в процентах)
	-

	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности
	1. Тариф на водоотведение, руб./м3
	17,87

	улучшение качества очистки сточных вод
	
	

	Иные показатели
	1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищенных сточных вод (кВт ч/м3)
	-

	
	2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод (кВт ч/м3)
	0,03



3.4.2. [bookmark: _Toc160696647]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности систем жизнеобеспечения.
Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения, с разбивкой по годам представлены в таблице 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1 - Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Разбивка по годам

	1
	Реконструкция существующих сетей водоотведения
	20__÷20__

	2
	Реконструкция существующих КОС
	20__÷20__

	3
	Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосного оборудования и установка частотного регулирования
	20__÷20__

	4
	Строительство новых сетей водоотведения на территории жилой застройки» и подключение их к существующей системе централизованного водоотведения
	20__÷20__

	5
	Строительство системы ливневой канализации
	20__÷20__

	6
	Строительство ливневых очистных сооружений
	20__÷20__



В не канализованной застройке сброс хозяйственно-бытовых стоков планируется осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки Олонецкого национального муниципального района.
Как вариант возможно строительство септиков или локальных установок биологической очистки сточных вод (ЛОС) для одного или группы индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям.

3.4.3. [bookmark: _Toc160696648]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Выполнение основных мероприятий обосновано следующими
факторами:
· для мероприятий по перекладке (реновации) ветхих сетей, замене изношенного механического и электротехнического оборудования техническим обоснованием является необходимость обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения;
· для мероприятий по прокладке новых трубопроводов, по реконструкции действующих трубопроводов, реконструкции и строительству КНС и КОС техническим обоснованием является создание технической возможности подключения дополнительных нагрузок от объектов перспективного развития сельского поселения;
· для мероприятий приводящих к экономии энергетических ресурсов, эксплуатационных расходов, реагентов, топлива техническим обоснованием является обеспечение доступности услуг водоотведения (снижение нагрузки на тариф);
· для мероприятий по строительству сетей водоотведения техническим обоснованием является необходимость охвата услугами водоотведения всех вновь построенных объектов;
· для мероприятий по ликвидации открытых выпусков сточных вод техническим обоснованием является необходимость прекращения неочищенного хозяйственно- бытового сброса загрязняющих веществ в водные объекты на территории сельского поселения.
· 
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства

	В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом Ильинского сельского поселения и Проектам планировки территории для размещения жилой застройки, необходимо отводить образующиеся сточные воды от вновь построенных объектов.
В соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 и СП 30.13330.2020 во вновь строящихся объектах необходимо предусматривать централизованное водоотведение.
Канализационные сети прокладываются в районах перспективной жилой застройки, вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, по границам территорий, предназначенных для перспективного строительства. Протяженность и проектируемые диаметры должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Без прокладки новых сетей водоотведения развитие централизованной системы канализации и увеличение охвата централизованной системы водоотведения, а, следовательно, и развитие Ильинского сельского поселения невозможно.
Реконструкция сетей водоотведения
Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы отвода стоков направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями.
Часть сетей, по которым осуществляется отвод стоков и их перераспределение, введены в эксплуатацию в прошлом столетии. В случае невыполнения работ по реконструкции канализационных сетей село в любой момент может остаться без гарантированного водоотведения, что создаст реальную угрозу жизнеобеспечения сельского поселения.
Проектирование очистных сооружений
Проектируемые канализационные очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов на сброс воды в водные объекты рыбохозяйственного значения. Установка современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации
Система диспетчеризации обеспечит сбор информации о работе очистных сооружений и насосных станций, охранной сигнализации и дистанционным телеуправлением включения–выключения насосов, и станционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием очистных сооружений и канализационных насосных станций.
Строительство ливневой канализации и ливневых очистных сооружений
На застроенных территориях в результате выпадения атмосферных осадков и эксплуатации дорожных покрытий образуется поверхностный сток трех видов: дождевой, талый и поливомоечный, который должен отводиться дождевой канализацией.
Отвод поверхностных вод следует предусматривать, как правило, в самотечном режиме в пониженные места рельефа, водотоки и водоемы с учетом условий и требований органов охраны окружающей природной среды через соответствующие гидротехнические устройства (выпуски).
Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории. Для предотвращения негативного воздействия от поверхностного стока на окружающую среду, необходимо строительство дождевой канализации.
Места прохода коммуникаций и выпусков очищенных вод в водные объекты необходимо согласовывать с органами местного самоуправления, градостроительными организациями, организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану водных запасов и охрану окружающей природной среды, а также землепользователями отчуждаемых территорий, в соответствии с "Правилами застройки городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов, других поселений и рекреационных комплексов".
Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". При этом следует учитывать разбавление сточных вод водой водоема-приемника и степень загрязнения водного объекта.

3.4.4. [bookmark: _Toc160696649]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В целях реализации схемы водоотведения сельского поселения на перспективу до 20__ года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме отвода сточных вод от объектов капитального строительства, а также повышение надежности систем жизнеобеспечения.

3.4.4.1 [bookmark: _Toc160696650]Сведения о вновь строящихся объектах централизованной системы водоотведения
Строительство сетей водоотведения
На расчетный срок предусматривается строительство канализационных сетей для организации водоотведения перспективной застройки на территории поселения.
Сведения о вновь строящихся канализационных сетях представлены в таблице 3.4.4.1.

Таблица 3.4.4.1 - Характеристика канализационных сетей для подключения к системе централизованного водоотведения

	Наименование, адрес
	Материал труб
	Диаметр, (Ду), мм
	Протяжённость, м

	Строительство сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, состоящих из самотечных участков на территории жилого комплекса.
	
полиэтилен
	протяженность и диаметры проектируемых трубопроводов будут уточнены на последующих стадиях проектирования

	
	
	

	Строительство канализационных сетей по ул. 
	полиэтилен
	150
	800



Строительство канализационных очистных сооружений
Санитарно-гигиеническая ситуация в границах Ильинского сельского поселения оцениваться как не благополучная. Канализационные очистные сооружения в населённых пунктах не работают или отсутствуют.
На первом этапе развития схемы водоотведения для надёжной и эффективной работы системы необходимы действующие канализационные очистные сооружения (КОС).
Для выполнения данного решения о выборе технологической схемы, состава сооружений для очистки бытовых сточных вод необходима глубокая проработка этого вопроса с проведением обследования системы канализования разработкой технологического задания и проведения изысканий.
Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от местных условий и с учётом возможного использования очищенных сточных вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных нужд, согласно СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на них:
при механической очистке – физических процессов;
при биологической очистке – биохимических процессов. 
	Для ликвидации бактериальных загрязнений сточных вод применяется их обеззараживание (дезинфекция).
Обеззараживанию должны быть подвергнуты сточные воды после их очистки, механической или искусственной биологической. Что касается сточных вод, очищенных на полях фильтрации, а также на биологических прудах, то дезинфекция их не применяется.
Состав сооружений следует выбирать в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их очистки, метода обработки осадка и местных условий.
Предложения по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) и их состав на территории сельского поселения приведены в таблице 3.4.4.2.
Таблица 3.4.4.2 - Предложения по строительству КОС

	Наименование сооружения
	Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки)
	Характеристика объекта (проектная)
	Функциональная зона

	Канализационные очистные сооружения (КОС)	хозяйственно-бытовой канализации
	
	
	



Строительство канализационных насосных станций
	Во всякой системе канализации имеются насосные станции, которые служат для перекачки сточных вод. Станции перекачки устанавливаются на канализационной сети для подкачки сточных вод из коллекторов, имеющих заложения в сухих грунтах 7÷8 м, а в мокрых - 5÷5.5 м, в коллекторы с меньшим заглублением.
	Насосные станции обычно располагаются в наиболее низких точках канализируемой территории, в условиях высокого уровня грунтовых вод, водонасыщенных грунтах. Такие станции приходиться строить опускным способом или глубинным бурением.
	При этих способах строительства наиболее целесообразна круглая форма сооружения.
При поступлении на насосные станции сточные воды освобождаются от крупных механических примесей. Для этого станции имеют соответствующее оборудование.
Основные помещения насосных станций: 
1. для решеток и дробилок; 
2. резервуара приёмного, регулирующего; 
3. машинного отделения.
	Канализационные насосные станции располагаются в отдельно стоящих зданиях и должны быть максимально автоматизированы, в зависимости от уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Насосы, приводимые в действие преимущественно электродвигателями переменного тока, желательно устанавливать «под заливом», согласно п. 8.2.7 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
Предложения по строительству канализационных насосных станций (КНС) приведены в таблице 3.4.4.3.
Таблица 3.4.4.3 - Предложения по строительству КНС

	Наименование сооружения
	Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки)
	Характеристика объекта (проектная)
	Функциональная зона

	КНС для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод
	
	
	



Строительство дождевой канализации и ливневых очистных сооружений
Отвод поверхностного стока предлагается обеспечить путем прокладки сети дождевой канализации. Система дождевой канализации представляет собой:
· внутриквартальные сети дождевой канализации;
· дождеприемники;
· магистральный (основной) коллектор, предусматривающий отвод поверхностных стоков в локальные очистные сооружения.
Система дождевой канализации предусматривается самотечной до очистных сооружений.
Степень очистки дождевых стоков после очистных сооружений должна соответствовать нормативным показателям, предъявляемым санитарными органами.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитную зону от локальных очистных сооружений поверхностного стока до селитебной территории следует принимать 50 м.
Выбор инженерных мероприятий по строительству системы дождевой канализации на территории п.Ильинский возможен на основании инженерно-геологических изысканий на территории посёлка и должен уточняться на последующих стадиях проектирования.
Сведения о вновь строящихся объектах ливневой канализации представлены в таблицах 3.4.4.4÷3.4.4.6.
Таблица 3.4.4.4 - Характеристика сетей ливневой канализации

	Наименование, адрес
	Материал труб
	Диаметр, (Ду), мм
	Протяжённость, м

	Строительство сетей водоотведения ливневой канализации, состоящих из самотечных участков на территории Ильинского сельского поселения
	полиэтилен
	протяженность и диаметры проектируемых трубопроводов будут уточнены на последующих стадиях проектирования

	
	
	



Таблица 3.4.4.2 - Предложения по строительству ЛОС

	Наименование сооружения
	Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки)
	Характеристика объекта (проектная)
	Функциональная зона

	локальные очистные сооружения (ЛОС) дождевой канализации
	на территории Ильинского сельского поселения
	Тип и площадь очистных сооружений поверхностных стоков будут определены на последующих стадиях проектирования
	в зоне инженерной инфраструктуры

	
	
	
	



Таблица 3.4.4.6 - Предложения по строительству НС

	Наименование сооружения
	Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки)
	Характеристика объекта (проектная)
	Функциональная зона

	НС для перекачки поверхностного стока
	территория перспективных площадок на территории Ильинского сельского поселения
	Производительность НС будет определена на последующих стадиях проектирования
	в зоне инженерной инфраструктуры



[bookmark: _Toc160696651]3.4.4.2. Сведения о реконструируемых объектах систем водоотведения
Реконструкция сетей водоотведения
	Для повышения надежности работы канализационных сетей и снижения эксплуатационных затрат рекомендуется ежегодная реконструкция сетей:
· замена канализационных сетей (___ км);
· замена магистральных канализационных сетей (___км).

Реконструкция канализационных насосных станций
	Установленные фекальные насосы СД 50/10 в КНС п.Ильинский в настоящее время имеют ___ % износ, год ввода в эксплуатацию ______. В постоянной работе из 2-х насосов находится один. Другой насос является резервным и подключаются только для работы в ночное и утреннее время и в паводковый период, поскольку в посёлке отсутствует ливневая канализация и талые воды поступают в систему канализации.
Здание канализационной насосной станции _______ года постройки находится в ветхом состоянии.

3.4.5. [bookmark: _Toc160696652]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время на КНС база телемеханизации и автоматизации процессов транспортирования сточных вод отсутствует. Режим работы КНС периодический. Частотно-регулирующие преобразователи – имеются.
На период развития систем водоотведения планируется внедрить автоматизацию технологического процесса очистки сточных вод на очистных сооружениях что позволит управлять технологическим процессом очистки сточных вод, исключая вмешательство человеческого фактора по следующим параметрам:
· автоматический контроль и регулирование параметров концентрации кислорода в иловой смеси аэротенков;
· автоматический контроль и регулирование расхода воздуха на аэротенки и камеру смешения;
· автоматический контроль содержания аммонийного и нитратного азота в стоках на выходе из аэротенков;
· автоматический контроль и регулирование обеззараживания стоков. Ожидаемый эффект:
· - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
· повышение безопасности производственных процессов;
· повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персо- нала;
· сокращение затрать времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
· экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживаю- щего персонала;
· сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
· ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу комплексов очистных сооружений.
Основной задачей внедрения данной системы является:
· поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
	Создание автоматизированной системы позволит достигнуть следующих целей:
1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.
2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.
3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.
4. Сокращение времени:
· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;
· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
· простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;
5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;
6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

3.4.6. [bookmark: _Toc160696653]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
	Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения показал, что на перспективу новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
	Обоснование предлагаемых трасс прохождения канализационных коллекторов является:
· оптимально-минимальная длина участка предполагаемого строительства коллектора до существующей точки водоотведения;
· использование особенностей рельефа местности с целью сокращения объемов земляных работ при строительстве самотечных коллекторов, с соблюдением необходимых уклонов;
· малая загруженность предложенных маршрутов трасс объектами инженерной инфраструктуры.
	Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

3.4.7. [bookmark: _Toc160696654]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

	Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для населенных пунктов сельского поселения является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды. Необходимо соблюдать охранные зоны магистральных инженерных сетей, канализационной насосной станции и сооружения очистки стоков.
	СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" определяют границы охранных зон от сооружений и насосных станций как:
· сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков производительностью –до 0,2 тыс. м³/сутки – 100 м;
· канализационные насосные станции производительностью от 0,2 до 50 тыс. м³/сутки – 15 м.
По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2016
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр) определяет минимальные расстояния, приведённые в таблице 3.4.7.1.
Таблица 3.4.7.1. - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений

	Описание сооружений
	Расстояние, м

	
	от напорной канализации
	от самотечной канализации

	до фундамента зданий и сооружений
	5
	3

	до фундамента ограждений, эстакад опор контактной связи
	3
	1,5

	до бортового камня проезжей части улицы, укрепленной полосы обочины
	2
	1,5

	до подошвы насыпи дороги
	1
	1

	до фундамента опор линии электропередачи до 1 кВ
	1
	1

	до фундамента опор линии электропередачи свыше 1 до 35 кВ
	2
	2



	Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них организованы в соответствии со СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».


3.4.8. [bookmark: _Toc160696655]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения сельского поселения представлены на рисунках 3.4.8.1÷3.4.8.2.

 (
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[bookmark: _Toc160696656]Рисунок 3.4.8.1 - Границы планируемых зон размещения объектов системы водоотведения на территории п.Ильинский

Раздел 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

	Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни населения.
	Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных (химически загрязненных) и хозяйственно-фекальных сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно- защитных полос (ПЗП).
	Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена о. Ладожское, о. Олонка, р.Тулокса. Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль водоемов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.
	Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
	Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме необходимо строительство очистных сооружений.
	Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:
· строительство централизованной системы канализации в планируемых районах;
· реконструкция очистных сооружений;
· организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
· организация зон санитарной охраны водных объектов;
· ведение мониторинга за загрязнением водных объектов.
		Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизацию технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия.
Ввод в эксплуатацию очистных сооружений позволит:
· достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;
· предотвратить возможный экологический ущерб.
Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов сельского поселения.

3.5.1 [bookmark: _Toc160696657]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

	Локальная система канализации для индивидуальной жилой застройки, это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает ___%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:
· высокая степень очистки сточных вод - ___%; 
· безопасность для окружающей среды; 
· отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;
· компактность; возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; 
· срок службы 50 лет и больше.
	Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

[bookmark: _Toc160696658]Раздел 3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, определенная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов не производственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, составляет ______ тыс. руб.
	Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в текущих ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий, а также должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации на последующих стадиях проектирования систем водоотведения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на проектируемых площадках строительства.
	Для расчета цен на строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Цены на реконструкцию и строительство сетей водоотведения и сооружений рассчитаны согласно НЦС 81-02- 14-20.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· особенности территории строительства.
	Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и республиканского бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство сооружений системы водоотведения на каждом этапе развития систем водоотведения в населённых пунктах сельского поселения, представлены в таблицах 3.6.1-3.6.2.

 (
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Таблица 3.6.1 – Объем инвестиций в строительство и техническое перевооружение системы водоотведения в п.Ильинский
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	Всего:
	по годам

	
	
	
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__-
20__

	1
	Проведение технического обследования объектов существующей централизованной системы канализации, согласно приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. № 437/пр
	100
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Разработка проекта и строительство канализационных очистных сооружений в южной части посёлка
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция канализационных сетей протяжённостью ___ км
	3280
	-
	1500
	1780
	-
	-
	-

	4
	Капитальный ремонт здания КНС и модернизация оборудования	или строительство новой канализационной насосной станции, взамен старой КНС
	1400
по проекту
	-
	-
	-
	1 400
	-
	-

	5.
	Подключение новых объектов социального и культурно- бытового обслуживания населения к существующим канализационным сетям
	400,0
	100
	100
	100
	100
	
	

	6
	Строительство канализационных сетей на проектируемых площадках посёлка
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту

	7
	Строительство КНС от новой жилой застройки деревни при необходимости 
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту

	8
	Строительство системы ливневой канализации 
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	по проекту

	9
	Строительство локальных очистных сооружений 
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	по проект

	Итого:
	5180,0
	200,0
	1600
	1880
	1500
	-
	по проекту



 (
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[bookmark: _Toc160696659]Раздел 3.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

	К целевым показателям относятся:
1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
2) показатели качества обслуживания абонентов;
3) показатели качества очистки сточных вод;
4) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунальных хозяйств.

3.7.1. [bookmark: _Toc160696660]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения, качества обслуживания и качества очистки

	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый показатель,
20__ год
	Целевые показатели

	
	
	
	
	20__
	20__
	20__

	1.
	Показатели надежности и 
бесперебойности водоотведения: Удельное количество засоров на сетях водоотведения
	ед./ км
	0,45
	0,40
	0,37
	0,27

	2.
	Показатели качества очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,025
	0.020
	0.015
	0.01

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/ куб.м
	1,4
	1,35
	1,3
	1,1

	4
	При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.



3.7.2. [bookmark: _Toc160696663]Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

· Контроль объемов отпуска сточных вод;
· Замена изношенных и аварийных участков сетей водоотведения;
· Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих инфильтрацию поверхностных и грунтовых вод в систему канализации

3.7.3. [bookmark: _Toc160696664]Показатели соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Уменьшение доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения.

3.7.4. [bookmark: _Toc160696665]Иные показатели

Сокращение удельного энергопотребления на перекачку и очистку сточных вод

[bookmark: _Toc160696666]Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоотведения сельского поселения, окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.

Раздел 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения
На момент разработки настоящей схемы водоотведения в границах сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных канализационных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.
	Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416- ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети кото- рой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления городского поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации

[bookmark: _Toc160696667]Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления поселений на основании критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
	Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
В проекте схем водоотведения должны быть определены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Особенности распоряжения объектами централизованных систем водоотведения, находящимися в государственной и муниципальной собственности:
· объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев приватизации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения, путем преобразования таких предприятий в акционерные общества;
· при наличии в государственной или муниципальной собственности акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании участников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только при условии сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос
	Способность обеспечить надежность водоотведения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме водоотведения.
Организация, осуществляющая водоотведение обязана:
· заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор водоснабжения и водоотведения заключается в соответствии с типовым договором, утверждённым Правительством Российской Федерации;
· осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· осуществлять контроль режимов водоотведения в зоне своей деятельности.
На момент проведения Актуализации схемы водоотведения в границах Ильинского сельского поселения действует ресурсоснабжающие организация МУП «РРЦ».
	Гарантирующую организацию, осуществляющую водоотведение в населённых пунктах сельского поселения в перспективе, следует определить на конкурсной основе на основании критериев определения организации, установленных в правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых Правительством Российской Федерации.
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