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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
  АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОТКОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 
	09.01.2014г.           
	№       2


Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Коткозерского сельского поселения
                   В соответствии с Постановлением Правительство РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 года № 728, Правил разработки и утверждении схем водоснабжения и водоотведения, постановляю:
     1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Коткозерского сельского поселения.
      2. Обнародовать данное постановление в установленном законом порядке.

Глава Коткозерского сельского поселения
                           В.Ю.Смирнов



Утверждено_______________________

                                                                                  Глава Коткозерского сельского поселения

В.Ю.Смирнов

Схема водоснабжения и водоотведения

Коткозерского  сельского поселения

Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия

2014г.

Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения  Коткозерского  сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана  Коткозерского  сельского поселения.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения.

2) Водоотведение:


- магистральные сети водоотведения;


- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Коткозерского  сельского поселения  Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации  Коткозерского  сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Карелия, Олонецкий национальный муниципальный район, Коткозерского сельское  поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. от 28.12.2013) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы

Целями схемы являются:

- 
развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г. 

-
увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 
повышение качества питьевой воды;

- 
обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 
реконструкция существующих скважин и водонапорной башни;

- 
строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Коткозерского сельского поселения в целом;

- 
прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах  Коткозерского сельского  поселения;

- 
реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 
установка приборов учёта;

- 
снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки  и этапы  реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

· прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

· поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

· реконструкция  КОС;

· строительство новых КНС;.

Второй этап 2023-2033г.

· строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

· строительство новых КНС. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения. 

1. Схема водоснабжения

1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Поселение расположено в 100 км на юго-запад от Петрозаводска на берегу озёр Виллальского и Коткозеро. В состав Коткозерского сельского поселения входят следующие населённые пункты:
· д.Коткозеро

· п.Верхнеолонецкий

· п.Черная Речка

· п. Интерпоселок

· д.Березовая гора

· д.Торосозеро

· д.Утозеро

· д.Кескозеро

· д.Вагвозеро

· д.Гошкила

· д.Лумбозеро

В состав Коткозерского сельского поселения входят 11 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются в д.Коткозеро, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведены в 
Системы централизованного водоотведения функционируют в д.Коткозеро. 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 5,5 км. 

Характеристики сооружений водоотведения, расположенных на территории поселения :

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики  :

Перечень наиболее крупных водотоков на территории поселения и их характеристики 
Таблица 1. 
	Наименование водного объекта 
	Протяженность, км 

	р. Олонка 
	87 

	р. Топорная
	40 

	р. Люба ( руч. Чёрный)
	25 

	р.Улванка
	24 


р.Топозерка                                                 20

р.Важозерка                                                9,5

р.Пекки                                                        2,6

Водотоки прочие                                         до 10

Перечень наиболее крупных водоемов на территории поселения и их характеристики 
Таблица 2 
	Наименование водного объекта 
	Площадь, кв. км 

	оз. Важозеро 
	6,76 

	оз. Коткозеро 
	5,11 

	оз. Матчозеро
	2,28

	оз. Ворузъярви 

оз. Утозеро

оз.Вагвозеро

оз.Сигозеро

оз. Кескозеро

оз. Виллальское

оз. Мяйнтагайне

оз. Ладва

оз. Канзозеро

оз. Тедриярви

оз. Торосозеро

оз. Нурдасъярви
	2,26

2,15

1,41

0,91

0,87

0,83

0,76

0,71

0,66

0,58

0,5

0,5

	Водоемы прочие 
	до 0,5 


Характеристики сооружений водоотведения 
Таблица 3 
	Населенный пункт 
	Выпуск 
	Состав сооружений 

	д.Коткозеро  
	оз. Коткозеро 
	Канализационные очистные сооружения 


1.2. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Михайловского  сельского поселения.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

3. Водопроводная сеть на территории  Коткозерского  сельского поселения проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.                                                                                                                                                                                                                             

5. Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения  Коткозерского сельского поселения,  а так же 100% подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.

Динамика численности населения

Таблица 4 

	Наименование поселений и населенных пунктов 
	Период (год) 

	Фактическое значение
	Прогнозные значения 

	01.01.2014 г., чел.
	01.01.2015 г., чел.
	01.01.2020 г., чел.

	д.Коткозеро
	986 
	970 
	950 

	п.Верхнеолонецкий 
	386 
	355 
	320 

	п. Интерпоселок 

п.Чёрная речка

д.Утозеро

д.Кескозеро 

д.Торосозеро

д.Вагвозеро 

д.Лумбозеро 

д.Гошкила               
	63

49 

29

10

20

4

2

3
	56

44 

24

8

18

3

2

2
	44

38

18

6

16

3

1

2

 

	Поселение 
	1552 
	1482 
	1398 


В перспективе развития  Коткозерского  сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения. 

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Коткозерского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Потребность поселения в водоснабжении на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 5 

	Наименование населенного пункта 
	
	Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды, куб. м 

	До 2013 г.
	2015 г. 
	2020 г. 

	д.Коткозеро

п.Верхнеолонец.
п.Интерпоселок

п.Чёрная речка

д.Утозеро

д.Вагвозеро

д.Торосозеро

д.Лумбозеро

д.Гошкила

д.Кескозеро


	197,2

77,2

12,6

9,8

5,8

0,8

4

0,4

0,6

2
	190,2

60

12,2

9,2

5,6

0,6

3,2

0,4

0,4

1,6
	
	170

52

10

8,8

5,4

0,6

2,8

0,2

0,4

1,2



	Поселение 
	310,4
	283,4 
	251,4




    20 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Потребность поселения в водоснабжении на полив.

Таблица 6 

	Наименование населенного пункта 
	
	Водопотребление на полив, куб. м 

	                                   До 2013 г.
	                     2015 г. 
	2020 г. 

	д.Коткозеро

п.Верхнеолонец

п. Интерпоселок

п.Чёрная речка

д.Утозеро

д.Вагвозеро

д.Торосозеро

д.Лумбозеро

д.Гошкила

д.Кескозеро


	28,1

11,0

1,8

1,2

0,7

0,2

0,6

0,06

0,09

0,3
	27,6

8,9

1,7

1,1

0,6

0,1

0,5

0,06

0,06

0,2
	
	26,8

7,4

1,6

1,0

0,5

0,1

0,4

0,03

0,06

0,1



	Поселение 
	44,05
	40,82 
	37,99




2. Схема водоотведения.

2.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.


В настоящее время из населенных пунктов  Коткозерского сельского поселения   сети канализации имеют д.Коткозеро.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части д.Коткозеро  самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной насосной станции и в последствии транспортируются в КОС. Сети водоотведения  д.Коткозеро выполнены из керамических, чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет  2,5  км. 

Жилые дома  остальных населенных пунктов Коткозерского сельского поселения  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.2.  Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения.

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть  Коткозерского  сельского поселения. 

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения:

Модернизация водоснабжения и водоотведения Коткозерского сельского поселения на период 2015-2020 г.г.

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Предполагаемая стоимость

(тыс.руб.)
	Источник финансирования

	1.
	Капитальный ремонт скважины №1 с заменой глубинного насоса, ремонтом надскважинного киоска, заменой  электрооборудования, установкой водомерного узла и обвязки трубопроводов в д.Коткозеро
	2015-2016
	200,0
	Местный бюджет, бюджет РК

	2.
	Капитальный ремонт водонапорной башни с заменой бака, электрооборудования, труб
	2016-2017
	500,0
	Местный бюджет, бюджет РК

	3.
	Замена водопроводных сетей 600 п.м.
	2016-2018
	800,0
	Местный бюджет, бюджет РК

	4.
	Капитальный ремонт скважины №2 в д.Коткозеро с заменой глубинного насоса, электрооборудования, обвязки трубопроводов, промывкой скважины и ремонтом надскважинного киоска.
	2018
	500,0
	Местный бюджет, бюджет РК

	5.
	Проектирование и строительство локальных очистных сооружений сточных вод, производительностью до 200 м.куб. в сутки
	2017-2020 г.г. 
	14,5 млн.руб.
	Местный бюджет, бюджет РК, инвестиционные программы

	6.
	Замена участков самотечной канализации от д.Коткозеро до КОС, прокладка новых канализационных сетей в неканализованных районах 
	2017-2020
	800,0
	Местный бюджет, бюджет РК, инвестиционные программы
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