**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

от «29» июля 2016 г. № 196

г. Петрозаводск

**Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории**

**Республики Карелия**

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Законом Республики Карелия от 27 июля 2016 года « О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 09 июля 2013 года № 216-П, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия согласно:

- приложение № 1 «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия при продолжительности отопительного периода 8 месяцев;

- приложение № 2 «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия при продолжительности отопительного периода 9 месяцев.

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению устанавливаются в расчете на месяц потребления коммунального ресурса.

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с применением расчетного метода.

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с

1 июля 2016 года.

**Министр Д.С. Матвиец**

Приложение № 1

к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики Республики Карелия

от «29» июля 2016 года N 196

НОРМАТИВЫ

**потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов**

**на территории Республики Карелия**

**при продолжительности отопительного периода 8 месяцев**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | | | | | | | | |
| многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | | многоквартирные и жилые дома с каркасно-засыпными стенами | | многоквартирные и жилые дома со стенами из арбалита и крупнопанельных блоков | |  |
| **Лахденпохский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| **Лахденпохское городское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,03338 (0,02225)\* | | 0,03338 (0,02225)\* | | 0,03338 (0,02225)\* | | 0,03338 (0,02225)\* | |  | |
| 2 | 0,03336 (0,02224)\* | | 0,03336 (0,02224)\* | | 0,03336 (0,02224)\* | | 0,03336 (0,02224)\* | |  | |
| 3 - 4 |  | | 0,02289  (0,01526)\* | | 0,02289  (0,01526)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,02288 (0,01525)\* | | 0,02288 (0,01525)\* | |  | |  | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 2 | 0,02286  (0,01524)\* | | 0,02286  (0,01524)\* | | 0,02286  (0,01524)\* | |  | |  | |
| 5 |  | |  | |  | |  | | 0,02284  (0,0,01523)\* | |
| **Элисенваарское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0332  (0,0221)\* | | 0,0332  (0,0221)\* | | 0,0332  (0,0221)\* | | 0,0332  (0,0221)\* | |  | |
| 2 | 0,033  (0,022)\* | | 0,033  (0,022)\* | | 0,033  (0,022)\* | | 0,033  (0,022)\* | |  | |
| **Хийтольское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,04  (0,02667)\* | | 0,04  (0,02667)\* | | 0,04  (0,02667)\* | |  | |  | |
| 2 | 0,03999  (0,02666)\* | | 0,03999  (0,02666)\* | | 0,03999  (0,02666)\* | |  | | 0,03999  (0,02666)\* | |
| 3 |  | | 0,03998  (0,02665)\* | | 0,03998  (0,02665)\* | |  | | 0,03998  (0,02665)\* | |
| 5 |  | | 0,03995  (0,02663)\* | | 0,03995  (0,02663)\* | |  | |  | |
| **Мийнальское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 2 | 0,04238  (0,02825)\* | | 0,04238 | | (0,02825)\* | |  | | 0,04238  (0,02825)\* | |
| 3 |  | |  | | 0,04236  (0,02824)\* | | 0,04236  (0,02824)\* | | 0,04236  (0,02824)\* | |
| **Куркиекское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 2 | 0,03474  (0,023157)\* | | 0,03474  (0,023157)\* | |  | |  | | 0,03474  (0,023157)\* | |
| 5 |  | | 0,03473  (0,023155)\* | | 0,03473  (0,023155)\* | |  | | 0,03473  (0,023155)\* | |
| **Прионежский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0303  (0,0202)\* | | 0,0303  (0,0202)\* | | 0,0303  (0,0202)\* | | 0,0303  (0,0202)\* | |  | |
| 2 | 0,03015  (0,0201)\* | | 0,03015  (0,0201)\* | | 0,03015  (0,0201)\* | | 0,03015  (0,0201)\* | |  | |
| 3-4 |  | | 0,03  (0,02)\* | | 0,03  (0,02)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,0297  (0,0198)\* | | 0,0297  (0,0198)\* | |  | |  | |
| **Олонецкий национальный муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0432  (0,0288)\* | | 0,0432  (0,0288)\* | | 0,0432  (0,0288)\* | | 0,0432  (0,0288)\* | |  | |
| 2 | 0,04305  (0,0287)\* | | 0,04305  (0,0287)\* | | 0,04305  (0,0287)\* | | 0,04305  (0,0287)\* | |  | |
| 3-4 |  | | 0,0297  (0,0198)\* | | 0,0297  (0,0198)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,0288  (0,0192)\* | | 0,0288  (0,0192)\* | |  | |  | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 2 |  | | (0,0286)  (0,01907)\* | |  | |  | |  | |
| **Пряжинский национальный муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0348  (0,0232)\* | | 0,0348  (0,0232)\* | | 0,0348  (0,0232)\* | | 0,0348  (0,0232)\* | |  | |
| 2 | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | |  | |
| 3-4 |  | | 0,0345  (0,023)\* | | 0,0345  (0,023)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,0342  (0,0228)\* | | 0,0342  (0,0228)\* | |  | |  | |
| **Матросское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 5 |  | |  | | 0,0264  (0,0176)\* | |  | |  | |
| **Пудожский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| **Пудожское городское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0297  (0,0198)\* | | 0,0297  (0,0198)\* | | 0,0297  (0,0198)\* | | 0,0297  (0,0198)\* | |  | |
| 2 | 0,02962  (0,01975)\* | | 0,02962  (0,01975)\* | | 0,02962  (0,01975)\* | | 0,02962  (0,01975)\* | |  | |
| 3-4 |  | | 0,02953  (0,01969)\* | | 0,02953  (0,01969)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,02951  (0,01967)\* | | 0,02951  (0,01967)\* | |  | |  | |
|  | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | | 0,0294  (0,0196)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,02925  (0,0195)\* | |  | |  | |  | |
| **Шальское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,04605  (0,0307)\* | | 0,04605  (0,0307)\* | | 0,04605  (0,0307)\* | | 0,04605  (0,0307)\* | |  | |
| 2 | 0,0475  (0,0305)\* | | 0,0475  (0,0305)\* | | 0,0475  (0,0305)\* | | 0,0475  (0,0305)\* | |  | |
| **Красноборское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | |  | |
| 2 | 0,03435  (0,0229)\* | | 0,03435  (0,0229)\* | | 0,03435  (0,0229)\* | | 0,03435  (0,0229)\* | |  | |
| **Кубовское сельское поселение, Кривецкое сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0297  (0,0198)\* | | 0,0297  (0,0198)\* | | 0,0297  (0,0198)\* | | 0,0297  (0,0198)\* | |  | |
| **Авдеевское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,03075  (0,0205)\* | | 0,03075  (0,0205)\* | | 0,03075  (0,0205)\* | | 0,03075  (0,0205)\* | |  | |
| **Пяльмское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0435  (0,029)\* | | 0,0435  (0,029)\* | | 0,0435  (0,029)\* | | 0,0435  (0,029)\* | |  | |
| **Питкярантский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| **Питкярантское городское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,02381 (0,01587)\* | | 0,02381 (0,01587)\* | | 0,02381 (0,01587)\* | | 0,02381 (0,01587)\* | |  | |
| 2 | 0,02379 (0,01586)\* | | 0,02379 (0,01586)\* | | 0,02379 (0,01586)\* | | 0,02379 (0,01586)\* | |  | |
| 3-4 |  | | 0,02378 (0,01585)\* | | 0,02378 (0,01585)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,0236  (0,01584)\* | | 0,0236  (0,01584)\* | |  | |  | |
| 6 |  | | 0,02375  (0,01583)\* | | 0,02375  (0,01583)\* | |  | |  | |
| 9 |  | | 0,0237  (0,0158)\* | | 0,0237  (0,0158)\* | |  | |  | |
| 10 |  | | 0,02363 (0,01575)\* | | 0,02363 (0,01575)\* | |  | |  | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 3 |  | |  | | 0,0236  (0,01574)\* | |  | |  | |
| 6 |  | | 0,0233  (0,01554)\* | |  | |  | |  | |
| **Импилахтинское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0414  (0,0276)\* | | 0,0414  (0,0276)\* | | 0,0414  (0,0276)\* | | 0,0414  (0,0276)\* | |  | |
| **Ляскельское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,04515  (0,0301)\* | | 0,04515  (0,0301)\* | | 0,04515  (0,0301)\* | | 0,04515  (0,0301)\* | |  | |
| 2 | 0,045  (0,03)\* | | 0,045  (0,03)\* | | 0,045  (0,03)\* | | 0,045  (0,03)\* | |  | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0445  (0,0297)\* | |  | |  | |  | |  | |
| 2 |  | |  | | 0,044  (0,0294)\* | |  | |  | |
| **Салминское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 2 | 0,04125  (0,0275)\* | | 0,04125  (0,0275)\* | | 0,04125  (0,0275)\* | | 0,04125  (0,0275)\* | |  | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 3 |  | | 0,0412  (0,02746)\* | |  | |  | |  | |
| **Харлуское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,04275  (0,0285)\* | | 0,04275  (0,0285)\* | | 0,04275  (0,0285)\* | | 0,04275  (0,0285)\* | |  | |
| 2 | 0,0426  (0,0284)\* | | 0,0426  (0,0284)\* | | 0,0426  (0,0284)\* | | 0,0426  (0,0284)\* | |  | |
| **Кондопожский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| **Кондопожское городское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,02879  (0,01919)\* | | 0,02879  (0,01919)\* | | 0,02879  (0,01919)\* | | 0,02879  (0,01919)\* | |  | |
| 2 | 0,02876  (0,01917)\* | | 0,02876  (0,01917)\* | | 0,02876  (0,01917)\* | | 0,02876  (0,01917)\* | |  | |
| 3-4 |  | | 0,02873  (0,01915)\* | | 0,02873  (0,01915)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,02865  (0,0191)\* | | 0,02865  (0,0191)\* | |  | |  | |
| 9 |  | | 0,0243  (0,0162)\* | | 0,0243  (0,0162)\* | |  | |  | |
| 10 |  | | 0,02415  (0,0161)\* | | 0,02415  (0,0161)\* | |  | |  | |
| **Гирвасское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | |  | |
| 2 | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | |  | |
| 3 |  | | 0,033  (0,022)\* | | 0,033  (0,022)\* | |  | |  | |
| **Д. Тивдия** | 0,05505  (0,0367)\* | | 0,05505  (0,0367)\* | | 0,05505  (0,0367)\* | | 0,05505  (0,0367)\* | |  | |
| **Кяппесльгское сельское поселение, Янишпольское сельское поселение,**  **Кончезерское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | |  | |
| 2 | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | |  | |
| 3 |  | | 0,033  (0,022)\* | | 0,033  (0,022)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,03075  (0,0205)\* | | 0,03075  (0,0205)\* | |  | |  | |
| **Курортное сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0303  (0,0202)\* | | 0,0303  0,0202)\* | | 0,0303  (0,0202)\* | | 0,0303  (0,0202)\* | |  | |
| 3 |  | | 0,03026  (0,02017)\* | |  | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,03  (0,02)\* | | 0,03  (0,02)\* | |  | |  | |
| **Петрозаводский городской округ** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | | 0,0333  (0,0222)\* | |  | |
| 2 | 0,03315  (0,0221)\* | | 0,03315  (0,0221)\* | | 0,03315  (0,0221)\* | | 0,03315  (0,0221)\* | |  | |
| 3-4 |  | | 0,033  (0,022)\* | | 0,033  (0,022)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,02423  (0,01615)\* | | 0,02423  (0,01615)\* | |  | |  | |
| 6 |  | | 0,0242  (0,01613)\* | | 0,0242  (0,01613)\* | |  | |  | |
| 7 |  | | 0,02415  (0,0161)\* | | 0,02415  (0,0161)\* | |  | |  | |
| 8 |  | | 0,024  (0,016)\* | | 0,024  (0,016)\* | |  | |  | |
| 9 |  | | 0,024  (0,016)\* | | 0,024  (0,016)\* | |  | |  | |
| 10 |  | | 0,027  (0,018)\* | | 0,027  (0,018)\* | |  | |  | |
| 11 |  | | 0,027  (0,018)\* | | 0,027  (0,018)\* | |  | |  | |
| 12 |  | | 0,02685  (0,0179)\* | | 0,02685  (0,0179)\* | |  | |  | |
| 14 |  | | 0,02693  (0,01795)\* | | 0,02693  (0,01795)\* | |  | |  | |
| 16 |  | | 0,027  (0,018)\* | | 0,027  (0,018)\* | |  | |  | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 3 |  | | 0,02715  (0,0181)\* | | 0,02715  (0,0181)\* | |  | |  | |
| 4-5 |  | | 0,027  (0,018)\* | | 0,027  (0,018)\* | |  | |  | |
| 6 |  | | 0,02699  (0,01799)\* | | 0,02699  (0,01799)\* | |  | |  | |
| 8 |  | | 0,02697  (0,01798)\* | | 0,02697  (0,01798)\* | |  | |  | |
| 9 |  | | 0,02697  (0,01798)\* | | 0,02697  (0,01798)\* | |  | |  | |
| 10 |  | | 0,02696  (0,01797)\* | | 0,02696  (0,01797)\* | |  | |  | |
| **Суоярвский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| **Суоярвское городское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | | | | |
| 1 | | 0,0293  (0,0195)\* | | 0,0293  (0,0195)\* | | 0,0293  (0,0195)\* | |  | |  |
| 2 | | 0,0291  (0,0194)\* | | 0,0291  (0,0194)\* | | 0,0291  (0,0194)\* | |  | |  |
| 3 - 4 | | 0,0288  (0,0192)\* | | 0,0288  (0,0192)\* | | 0,0288  (0,0192)\* | |  | |  |
| 5 | |  | | 0,0281  (0,0187)\* | | 0,0281  (0,0187)\* | |  | |  |
| Этажность | | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | | | | |
| 3 | |  | |  | | 0,02  (0,0134)\* | |  | |  |
| **Найстенъярвское сельское поселение, Лоймольское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,04515  (0,0301)\* | | 0,04515  (0,0301)\* | | 0,04515  (0,0301)\* | | 0,04515  (0,0301)\* | |  | |
| 2 | 0,045  (0,03)\* | | 0,045  (0,03)\* | | 0,045  (0,03)\* | | 0,045  (0,03)\* | |  | |
| **Вешкельское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0468  (0,0312)\* | | 0,0468  (0,0312)\* | | 0,0468  (0,0312)\* | | 0,0468  (0,0312)\* | |  | |
| 2 | 0,0465  (0,031)\* | | 0,0465  (0,031)\* | | 0,0465  (0,031)\* | | 0,0465  (0,031)\* | |  | |
| **Поросозерское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 1 | 0,03765  (0,0251)\* | | 0,03765  (0,0251)\* | | 0,03765  (0,0251)\* | | 0,03765  (0,0251)\* | |  | |
| 2 | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | | 0,0375  (0,025)\* | |  | |
| **Сортавальский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| **Сортавальский городской округ, Хаапалампинское сельское поселение, Кааламское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0348  (0,0232)\* | | 0,0348  (0,0232)\* | | 0,0348  (0,0232)\* | | 0,0348  (0,0232)\* | |  | |
| 2 | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | | 0,03465  (0,0231)\* | |  | |
| 3 - 4 |  | | 0,345  (0,023)\* | | 0,345  (0,023)\* | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,03435  (0,0229)\* | | 0,03435  (0,0229)\* | |  | |  | |
| 6 |  | | 0,03435  (0,0229)\* | | 0,03435  (0,0229)\* | |  | |  | |
| 9 |  | | 0,03435  (0,0229)\* | | 0,03435  (0,0229)\* | |  | |  | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | | | | | | | | | |
| 2 | 0,0342  (0,0228)\* | | 0,0342  (0,0228)\* | |  | |  | |  | |
| 4 |  | | 0,0342  (0,0228)\* | |  | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,0342  (0,0228)\* | | 0,0342  (0,0228)\* | |  | |  | |
| **Вяртсильское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 1 | 0,04065  (0,0271)\* | | 0,04065  (0,0271)\* | | 0,04065  (0,0271)\* | | 0,04065  (0,0271)\* | |  | |
| 2 | 0,0405  (0,027)\* | | 0,0405  (0,027)\* | | 0,0405  (0,027)\* | | 0,0405  (0,027)\* | |  | |
| 3-4 |  | |  | | 0,04035  (0,0269)\* | | 0,04035  (0,0269)\* | |  | |
| 5 |  | | 0,0404  (0,0268)\* | | 0,0404  (0,0268)\* | |  | |  | |
| **Хелюльское городское поселение** | | | | | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | | | | | |
| 1 | 0,0362  (0,0241)\* | | 0,0362  (0,0241)\* | | 0,0362  (0,0241)\* | |  | |  | |
| 2 | 0,0360  (0,0240)\* | | 0,0360  (0,0240)\* | | 0,0360  (0,0240)\* | |  | |  | |
| 3 - 4 |  | | 0,0357  (0,0238)\* | |  | |  | |  | |
| 5 |  | | 0,0351  (0,0234)\* | |  | |  | |  | |

\*В скобках указан норматив потребления коммунальной услуги по отоплению с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению.

Приложение № 2

к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики Республики Карелия

от «29» июля 2016 года N 196

НОРМАТИВЫ

**потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов**

**на территории Республики Карелия**

**при продолжительности отопительного периода 9 месяцев**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | | | | |
| многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома с каркасно-засыпными стенами | многоквартирные и жилые дома со стенами из арбалита и крупнопанельных блоков |  |
| **Лоухский муниципальный район** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,03013  (0,0226)\* | | 0,03013  (0,0226)\* | 0,03013  (0,0226)\* | 0,03013  (0,0226)\* |  |
| 2 | 0,03005  (0,02254)\* | | 0,03005  (0,02254)\* | 0,03005  (0,02254)\* | 0,03005  (0,02254)\* |  |
| 3 - 4 |  | | 0,03  (0,0225)\* | 0,03  (0,0225)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,02973  (0,0223)\* | 0,02973  (0,0223)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 | 0,02952  (0,02214)\* | | 0,02952  (0,02214)\* |  |  | 0,02952  (0,02214)\* |
| 2 |  | |  | 0,0295  (0,02212)\* |  |  |
| 5 |  | |  |  |  | 0,0287  (0,02153)\* |
| **Медвежьегорский муниципальный район** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,0363  (0,0272)\* | | 0,0363  (0,0272)\* | 0,0363  (0,0272)\* | 0,0363  (0,0272)\* |  |
| 2 | 0,0309  (0,0232)\* | | 0,0309  (0,0232)\* | 0,0309  (0,0232)\* | 0,0309  (0,0232)\* |  |
| 3-4 |  | | 0,02547  (0,0191)\* | 0,02547  (0,0191)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,0228  (0,0171)\* | 0,0228  (0,0171)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 |  | | 0,0225  (0,0169)\* |  |  |  |
| 2 |  | |  | 0,0223  (0,01673)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,022  (0,0165)\* |  |  |  |
| **Муезерский муниципальный район** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 2 | 0,0269  (0,0202)\* | | 0,0269  (0,0202)\* | 0,0269  (0,0202)\* | 0,0269  (0,0202)\* |  |
| 3 |  | | 0,0271  (0,0203)\* | 0,0271  (0,0203)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,0267  (0,02)\* | 0,0267  (0,02)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 |  | | 0,0266  (0,01995)\* |  |  |  |
| 3 |  | | 0,0265  (0,01988)\* |  |  |  |
| **Калевальский национальный район** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,04053  (0,0304)\* | | 0,04053  (0,0304)\* | 0,04053  (0,0304)\* | 0,04053  (0,0304)\* |  |
| 2 | 0,04040  (0,0303)\* | | 0,04040  (0,0303)\* | 0,04040  (0,0303)\* | 0,04040  (0,0303)\* |  |
| 3-4 |  | | 0,02667  (0,020)\* | 0,02667  (0,020)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,0264  (0,0198)\* | 0,0264  (0,0198)\* |  |  |
| **Костомукшский городской округ** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,0201  (0,0151)\* | | 0,0201  (0,0151)\* | 0,0201  (0,0151)\* |  |  |
| 3 |  | | 0,02012  (0,01509)\* | 0,02012  (0,01509)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,02009  (0,01507)\* | 0,02009  (0,01507)\* |  |  |
| 7 |  | | 0,020067  (0,01505)\* | 0,020067  (0,01505)\* |  |  |
| 9 |  | | 0,02  (0,015)\* | 0,02  (0,015)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 |  | | 0,02  (0,015)\* | 0,02  (0,015)\* |  |  |
| 2 |  | | 0,01997  (0,01498)\* | 0,01997  (0,01498)\* |  |  |
| 3 |  | | 0,01987  (0,0149)\* | 0,01987  (0,0149)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,01983  (0,01487)\* | 0,01983  (0,01487)\* |  |  |
| 9 |  | | 0,01981  (0,01486)\* | 0,01981  (0,01486)\* |  |  |
| **Сегежский муниципальный район** | | | | | | |
| **Сегежское городское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,04027  (0,0302)\* | | 0,0268  (0,0201)\* | 0,0268  (0,0201)\* |  | 0,04027  (0,0302)\* |
| 2 | 0,04027  (0,0302)\* | | 0,0268  (0,0201)\* | 0,0268  (0,0201)\* |  | 0,04027  (0,0302)\* |
| 3-4 |  | | 0,0268  (0,0201)\* | 0,0268  (0,0201)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,02667  (0,02)\* | 0,02667  (0,02)\* |  |  |
| 6 |  | | 0,02663  (0,01997)\* | 0,02663  (0,01997)\* |  |  |
| 7 |  | | 0,0266  (0,01995)\* | 0,0266  (0,01995)\* |  |  |
| 9 |  | | 0,02653  (0,0199)\* | 0,02653  (0,0199)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 2 |  | | 0,02653  (0,0199)\* | 0,02653  (0,0199)\* |  |  |
| 3 |  | | 0,02653  (0,0199)\* | 0,02653  (0,0199)\* |  |  |
| **Надвоицкое городское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 2 | 0,02813  (0,0211)\* | | 0,02813  (0,0211)\* | 0,02813  (0,0211)\* |  |  |
| 3 |  | | 0,02813  (0,0211)\* | 0,02813  (0,0211)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,02787  (0,0209)\* | 0,02787  (0,0209)\* |  |  |
| **Валдайское сельское поселение, Чернопорожское сельское поселение,**  **Идельское сельское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,04427  (0,0332)\* | | 0,04427  (0,0332)\* | 0,04427  (0,0332)\* | 0,04427  (0,0332)\* |  |
| **Кемский муниципальный район** | | | | | | |
| **Кемское городское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,04240  (0,0318)\* | | 0,04240  (0,0318)\* |  |  |  |
| 2 | 0,036  (0,027)\* | | 0,03733  (0,028)\* |  | 0,03707  (0,0278)\* | 0,03707  (0,0278)\* |
| 3 |  | | 0,02920  (0,0219)\* | 0,02397  (0,01798)\* |  | 0,02453  (0,0184)\* |
| 4 |  | | 0,03120  (0,0234)\* |  |  | 0,02728  (0,02046)\* |
| 5 |  | | 0,0236  (0,0177)\* | 0,02373  (0,0178)\* |  | 0,02147  (0,0161)\* |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 2 |  | |  |  | 0,02145  (0,01609)\* |  |
| 3 |  | |  | 0,0214  (0,01605)\* |  |  |
| 5 |  | |  | 0,0210  (0,0158)\* |  |  |
| **Кривопорожское сельское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 2 | 0,03293  (0,0247)\* | | 0,03293  (0,0247)\* |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  | 0,03267  (0,0245)\* |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 |  | | 0,0325  (0,0244)\* |  |  |  |
| **Куземское сельское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 2 | 0,02733  (0,0205)\* | | 0,02733  (0,0205)\* | 0,02733  (0,0205)\* |  |  |
| 3 |  | | 0,0272  (0,0204)\* |  |  |  |
| **Рабочеостровское сельское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 2 | 0,02947  (0,0221)\* | | 0,02947  (0,0221)\* |  |  |  |
| 3-4 |  | | 0,02933  (0,022)\* | 0,02933  (0,022)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 |  | |  |  |  | 0,0293  (0,02198)\* |
| **Беломорский муниципальный район** | | | | | | |
| **Беломорское городское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,0396  (0,0297)\* | | 0,0464  (0,0348)\* |  |  |  |
| 2 | 0,0337  (0,0253)\* | | 0,03493  (0,0262)\* | 0,03013  (0,0226)\* |  | 0,03493  (0,0262)\* |
| 3-4 |  | | 0,02867  (0,0215)\* | 0,02987  (0,0224)\* |  |  |
| 5 |  | | 0,02667  (0,02)\* | 0,0224  (0,0168)\* |  |  |
| **Сумпосадское сельское поселение, Летнереченское сельское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 2 | 0,0352  (0,0264)\* | | 0,0352  (0,0264)\* | 0,0352  (0,0264)\* | 0,0352  (0,0264)\* |  |
| 3-4 |  | | 0,03493  (0,0262)\* | 0,03493  (0,0262)\* |  |  |
| **Сосновецкое сельское поселение** | | | | | | |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,05067  (0,038)\* | | 0,05067  (0,038)\* |  |  |  |
| 2 | 0,0352  (0,0264)\* | | 0,0352  (0,0264)\* |  |  |  |
| 3-4 |  | | 0,03527  (0,02645)\* | 0,03527  (0,02645)\* |  |  |
| 5 |  | |  | 0,022  (0,0165)\* |  |  |
|  |  |

\*В скобках указан норматив потребления коммунальной услуги по отоплению с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению.