**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

от «29» июля 2016 г. № 196

г. Петрозаводск

**Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории**

**Республики Карелия**

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Законом Республики Карелия от 27 июля 2016 года « О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 09 июля 2013 года № 216-П, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия согласно:

 - приложение № 1 «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия при продолжительности отопительного периода 8 месяцев;

 - приложение № 2 «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия при продолжительности отопительного периода 9 месяцев.

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению устанавливаются в расчете на месяц потребления коммунального ресурса.

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с применением расчетного метода.

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с

1 июля 2016 года.

**Министр Д.С. Матвиец**

Приложение № 1

к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики Республики Карелия

 от «29» июля 2016 года N 196

НОРМАТИВЫ

**потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов**

 **на территории Республики Карелия**

**при продолжительности отопительного периода 8 месяцев**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)  |
| многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома с каркасно-засыпными стенами  | многоквартирные и жилые дома со стенами из арбалита и крупнопанельных блоков  |  |
| **Лахденпохский муниципальный район** |
| **Лахденпохское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки  |
| 1 | 0,03338 (0,02225)\* | 0,03338 (0,02225)\* | 0,03338 (0,02225)\* | 0,03338 (0,02225)\* |  |
| 2 | 0,03336 (0,02224)\* | 0,03336 (0,02224)\* | 0,03336 (0,02224)\* | 0,03336 (0,02224)\* |  |
| 3 - 4 |  | 0,02289 (0,01526)\* | 0,02289 (0,01526)\* |  |  |
| 5  |  | 0,02288 (0,01525)\* | 0,02288 (0,01525)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 2 | 0,02286(0,01524)\* | 0,02286(0,01524)\* | 0,02286(0,01524)\* |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0,02284(0,0,01523)\* |
| **Элисенваарское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки  |
| 1 | 0,0332(0,0221)\* | 0,0332(0,0221)\* | 0,0332(0,0221)\* | 0,0332(0,0221)\* |  |
| 2 | 0,033 (0,022)\* | 0,033 (0,022)\* | 0,033 (0,022)\* | 0,033 (0,022)\* |  |
| **Хийтольское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки  |
| 1 | 0,04(0,02667)\* | 0,04(0,02667)\* | 0,04(0,02667)\* |  |  |
| 2 | 0,03999(0,02666)\* | 0,03999(0,02666)\* | 0,03999(0,02666)\* |  | 0,03999(0,02666)\* |
| 3 |  | 0,03998(0,02665)\* | 0,03998(0,02665)\* |  | 0,03998(0,02665)\* |
| 5 |  | 0,03995(0,02663)\* | 0,03995(0,02663)\* |  |  |
| **Мийнальское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки  |
| 2 | 0,04238(0,02825)\* | 0,04238 | (0,02825)\* |  | 0,04238(0,02825)\* |
| 3 |  |  | 0,04236(0,02824)\* | 0,04236(0,02824)\* | 0,04236(0,02824)\* |
| **Куркиекское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки  |
| 2 | 0,03474(0,023157)\* | 0,03474(0,023157)\* |  |  | 0,03474(0,023157)\* |
| 5 |  | 0,03473(0,023155)\* | 0,03473(0,023155)\* |  | 0,03473(0,023155)\* |
| **Прионежский муниципальный район** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0303 (0,0202)\* | 0,0303 (0,0202)\* | 0,0303 (0,0202)\* | 0,0303 (0,0202)\* |  |
| 2 | 0,03015 (0,0201)\* | 0,03015 (0,0201)\* | 0,03015 (0,0201)\* | 0,03015 (0,0201)\* |  |
| 3-4 |  | 0,03 (0,02)\* | 0,03 (0,02)\* |  |  |
| 5 |  | 0,0297 (0,0198)\* | 0,0297 (0,0198)\* |  |  |
| **Олонецкий национальный муниципальный район** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0432 (0,0288)\* | 0,0432 (0,0288)\* | 0,0432 (0,0288)\* | 0,0432 (0,0288)\* |  |
| 2 | 0,04305 (0,0287)\* | 0,04305 (0,0287)\* | 0,04305 (0,0287)\* | 0,04305 (0,0287)\* |  |
| 3-4 |  | 0,0297 (0,0198)\* | 0,0297 (0,0198)\* |  |  |
| 5 |  | 0,0288 (0,0192)\* | 0,0288 (0,0192)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 2 |  | (0,0286)(0,01907)\* |  |  |  |
| **Пряжинский национальный муниципальный район** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0348 (0,0232)\* | 0,0348 (0,0232)\* | 0,0348 (0,0232)\* | 0,0348 (0,0232)\* |  |
| 2 | 0,03465(0,0231)\* | 0,03465(0,0231)\* | 0,03465(0,0231)\* | 0,03465(0,0231)\* |  |
| 3-4 |  | 0,0345(0,023)\* | 0,0345(0,023)\* |  |  |
| 5 |  | 0,0342(0,0228)\* | 0,0342(0,0228)\* |  |  |
| **Матросское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 5 |  |  | 0,0264(0,0176)\* |  |  |
| **Пудожский муниципальный район** |
| **Пудожское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0297(0,0198)\* | 0,0297(0,0198)\* | 0,0297(0,0198)\* | 0,0297(0,0198)\* |  |
| 2 | 0,02962(0,01975)\* | 0,02962(0,01975)\* | 0,02962(0,01975)\* | 0,02962(0,01975)\* |  |
| 3-4 |  | 0,02953(0,01969)\* | 0,02953(0,01969)\* |  |  |
| 5 |  | 0,02951(0,01967)\* | 0,02951(0,01967)\* |  |  |
|  | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1 |  |  | 0,0294(0,0196)\* |  |  |
| 5 |  | 0,02925(0,0195)\* |  |  |  |
| **Шальское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,04605(0,0307)\* | 0,04605(0,0307)\* | 0,04605(0,0307)\* | 0,04605(0,0307)\* |  |
| 2 | 0,0475(0,0305)\* | 0,0475(0,0305)\* | 0,0475(0,0305)\* | 0,0475(0,0305)\* |  |
| **Красноборское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,03465 (0,0231)\* | 0,03465 (0,0231)\* | 0,03465 (0,0231)\* | 0,03465 (0,0231)\* |  |
| 2 | 0,03435(0,0229)\* | 0,03435(0,0229)\* | 0,03435(0,0229)\* | 0,03435(0,0229)\* |  |
| **Кубовское сельское поселение, Кривецкое сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0297(0,0198)\* | 0,0297(0,0198)\* | 0,0297(0,0198)\* | 0,0297(0,0198)\* |  |
| **Авдеевское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,03075(0,0205)\* | 0,03075(0,0205)\* | 0,03075(0,0205)\* | 0,03075(0,0205)\* |  |
| **Пяльмское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0435(0,029)\* | 0,0435(0,029)\* | 0,0435(0,029)\* | 0,0435(0,029)\* |  |
| **Питкярантский муниципальный район** |
| **Питкярантское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,02381 (0,01587)\* | 0,02381 (0,01587)\* | 0,02381 (0,01587)\* | 0,02381 (0,01587)\* |  |
| 2 | 0,02379 (0,01586)\* | 0,02379 (0,01586)\* | 0,02379 (0,01586)\* | 0,02379 (0,01586)\* |  |
| 3-4 |  | 0,02378 (0,01585)\* | 0,02378 (0,01585)\* |  |  |
| 5 |  | 0,0236 (0,01584)\* | 0,0236 (0,01584)\* |  |  |
| 6 |  | 0,02375(0,01583)\* | 0,02375(0,01583)\* |  |  |
| 9 |  | 0,0237(0,0158)\* | 0,0237(0,0158)\* |  |  |
| 10 |  | 0,02363 (0,01575)\* | 0,02363 (0,01575)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 3 |  |  | 0,0236(0,01574)\* |  |  |
| 6 |  | 0,0233(0,01554)\* |  |  |  |
| **Импилахтинское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,0414(0,0276)\* | 0,0414(0,0276)\* | 0,0414(0,0276)\* | 0,0414(0,0276)\* |  |
| **Ляскельское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,04515(0,0301)\* | 0,04515(0,0301)\* | 0,04515(0,0301)\* | 0,04515(0,0301)\* |  |
| 2 | 0,045(0,03)\* | 0,045(0,03)\* | 0,045(0,03)\* | 0,045(0,03)\* |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,0445(0,0297)\* |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,044(0,0294)\* |  |  |
| **Салминское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,04125(0,0275)\* | 0,04125(0,0275)\* | 0,04125(0,0275)\* | 0,04125(0,0275)\* |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 3 |  | 0,0412(0,02746)\* |  |  |  |
| **Харлуское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,04275(0,0285)\* | 0,04275(0,0285)\* | 0,04275(0,0285)\* | 0,04275(0,0285)\* |  |
| 2 | 0,0426(0,0284)\* | 0,0426(0,0284)\* | 0,0426(0,0284)\* | 0,0426(0,0284)\* |  |
| **Кондопожский муниципальный район** |
| **Кондопожское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,02879(0,01919)\* | 0,02879(0,01919)\* | 0,02879(0,01919)\* | 0,02879(0,01919)\* |  |
| 2 | 0,02876(0,01917)\* | 0,02876(0,01917)\* | 0,02876(0,01917)\* | 0,02876(0,01917)\* |  |
| 3-4 |  | 0,02873(0,01915)\* | 0,02873(0,01915)\* |  |  |
| 5 |  | 0,02865(0,0191)\* | 0,02865(0,0191)\* |  |  |
| 9 |  | 0,0243(0,0162)\* | 0,0243(0,0162)\* |  |  |
| 10 |  | 0,02415(0,0161)\* | 0,02415(0,0161)\* |  |  |
| **Гирвасское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* |  |
| 2 | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* |  |
| 3 |  | 0,033 (0,022)\* | 0,033 (0,022)\* |  |  |
| **Д. Тивдия** | 0,05505(0,0367)\* | 0,05505(0,0367)\* | 0,05505(0,0367)\* | 0,05505(0,0367)\* |  |
| **Кяппесльгское сельское поселение, Янишпольское сельское поселение,** **Кончезерское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* |  |
| 2 | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* |  |
| 3 |  | 0,033(0,022)\* | 0,033(0,022)\* |  |  |
| 5 |  | 0,03075(0,0205)\* | 0,03075(0,0205)\* |  |  |
| **Курортное сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,0303(0,0202)\* | 0,03030,0202)\* | 0,0303(0,0202)\* | 0,0303(0,0202)\* |  |
| 3 |  | 0,03026(0,02017)\* |  |  |  |
| 5 |  | 0,03(0,02)\* | 0,03(0,02)\* |  |  |
| **Петрозаводский городской округ** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* | 0,0333(0,0222)\* |  |
| 2 | 0,03315(0,0221)\* | 0,03315(0,0221)\* | 0,03315(0,0221)\* | 0,03315(0,0221)\* |  |
| 3-4 |  | 0,033(0,022)\* | 0,033(0,022)\* |  |  |
| 5 |  | 0,02423(0,01615)\* | 0,02423(0,01615)\* |  |  |
| 6 |  | 0,0242(0,01613)\* | 0,0242(0,01613)\* |  |  |
| 7 |  | 0,02415(0,0161)\* | 0,02415(0,0161)\* |  |  |
| 8 |  | 0,024(0,016)\* | 0,024(0,016)\* |  |  |
| 9 |  | 0,024(0,016)\* | 0,024(0,016)\* |  |  |
| 10 |  | 0,027(0,018)\* | 0,027(0,018)\* |  |  |
| 11 |  | 0,027(0,018)\* | 0,027(0,018)\* |  |  |
| 12 |  | 0,02685(0,0179)\* | 0,02685(0,0179)\* |  |  |
| 14 |  | 0,02693(0,01795)\* | 0,02693(0,01795)\* |  |  |
| 16 |  | 0,027(0,018)\* | 0,027(0,018)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 3 |  | 0,02715(0,0181)\* | 0,02715(0,0181)\* |  |  |
| 4-5 |  | 0,027(0,018)\* | 0,027(0,018)\* |  |  |
| 6 |  | 0,02699(0,01799)\* | 0,02699(0,01799)\* |  |  |
| 8 |  | 0,02697(0,01798)\* | 0,02697(0,01798)\* |  |  |
| 9 |  | 0,02697(0,01798)\* | 0,02697(0,01798)\* |  |  |
| 10 |  | 0,02696(0,01797)\* | 0,02696(0,01797)\* |  |  |
| **Суоярвский муниципальный район** |
| **Суоярвское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,0293 (0,0195)\* | 0,0293 (0,0195)\* | 0,0293 (0,0195)\* |  |  |
| 2 | 0,0291 (0,0194)\* | 0,0291 (0,0194)\* | 0,0291 (0,0194)\* |  |  |
| 3 - 4 | 0,0288 (0,0192)\* | 0,0288 (0,0192)\* | 0,0288 (0,0192)\* |  |  |
| 5  |  | 0,0281 (0,0187)\* | 0,0281 (0,0187)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 3 |  |  | 0,02(0,0134)\* |  |  |
| **Найстенъярвское сельское поселение, Лоймольское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,04515(0,0301)\* | 0,04515(0,0301)\* | 0,04515(0,0301)\* | 0,04515(0,0301)\* |  |
| 2 | 0,045(0,03)\* | 0,045(0,03)\* | 0,045(0,03)\* | 0,045(0,03)\* |  |
| **Вешкельское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0468(0,0312)\* | 0,0468(0,0312)\* | 0,0468(0,0312)\* | 0,0468(0,0312)\* |  |
| 2 | 0,0465(0,031)\* | 0,0465(0,031)\* | 0,0465(0,031)\* | 0,0465(0,031)\* |  |
| **Поросозерское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,03765(0,0251)\* | 0,03765(0,0251)\* | 0,03765(0,0251)\* | 0,03765(0,0251)\* |  |
| 2 | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* | 0,0375(0,025)\* |  |
| **Сортавальский муниципальный район** |
| **Сортавальский городской округ, Хаапалампинское сельское поселение, Кааламское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,0348(0,0232)\* | 0,0348(0,0232)\* | 0,0348(0,0232)\* | 0,0348(0,0232)\* |  |
| 2 | 0,03465(0,0231)\* | 0,03465(0,0231)\* | 0,03465(0,0231)\* | 0,03465(0,0231)\* |  |
| 3 - 4 |  | 0,345(0,023)\* | 0,345(0,023)\* |  |  |
| 5  |  | 0,03435(0,0229)\* | 0,03435(0,0229)\* |  |  |
| 6 |  | 0,03435(0,0229)\* | 0,03435(0,0229)\* |  |  |
| 9 |  | 0,03435(0,0229)\* | 0,03435(0,0229)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |
| 2 | 0,0342(0,0228)\* | 0,0342(0,0228)\* |  |  |  |
| 4 |  | 0,0342(0,0228)\* |  |  |  |
| 5 |  | 0,0342(0,0228)\* | 0,0342(0,0228)\* |  |  |
|  **Вяртсильское сельское поселение**  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,04065(0,0271)\* | 0,04065(0,0271)\* | 0,04065(0,0271)\* | 0,04065(0,0271)\* |  |
| 2 | 0,0405(0,027)\* | 0,0405(0,027)\* | 0,0405(0,027)\* | 0,0405(0,027)\* |  |
| 3-4 |  |  | 0,04035(0,0269)\* | 0,04035(0,0269)\* |  |
| 5 |  | 0,0404(0,0268)\* | 0,0404(0,0268)\* |  |  |
| **Хелюльское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,0362 (0,0241)\* | 0,0362 (0,0241)\* | 0,0362 (0,0241)\* |  |  |
| 2 | 0,0360 (0,0240)\* | 0,0360 (0,0240)\* | 0,0360 (0,0240)\* |  |  |
| 3 - 4 |  | 0,0357 (0,0238)\* |  |  |  |
| 5  |  | 0,0351 (0,0234)\* |  |  |  |

 \*В скобках указан норматив потребления коммунальной услуги по отоплению с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению.

Приложение № 2

к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики Республики Карелия

 от «29» июля 2016 года N 196

НОРМАТИВЫ

**потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов**

 **на территории Республики Карелия**

**при продолжительности отопительного периода 9 месяцев**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)  |
| многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома с каркасно-засыпными стенами  | многоквартирные и жилые дома со стенами из арбалита и крупнопанельных блоков  |  |
| **Лоухский муниципальный район** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,03013(0,0226)\* | 0,03013(0,0226)\* | 0,03013(0,0226)\* | 0,03013(0,0226)\* |  |
| 2 | 0,03005(0,02254)\* | 0,03005(0,02254)\* | 0,03005(0,02254)\* | 0,03005(0,02254)\* |  |
| 3 - 4 |  | 0,03(0,0225)\* | 0,03(0,0225)\* |  |  |
| 5  |  | 0,02973(0,0223)\* | 0,02973(0,0223)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,02952(0,02214)\* | 0,02952(0,02214)\* |  |  | 0,02952(0,02214)\* |
| 2 |  |  | 0,0295(0,02212)\* |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0,0287(0,02153)\* |
|  **Медвежьегорский муниципальный район** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0363(0,0272)\* | 0,0363(0,0272)\* | 0,0363(0,0272)\* | 0,0363(0,0272)\* |  |
| 2 | 0,0309(0,0232)\* | 0,0309(0,0232)\* | 0,0309(0,0232)\* | 0,0309(0,0232)\* |  |
| 3-4 |  | 0,02547(0,0191)\* | 0,02547(0,0191)\* |  |  |
| 5 |  | 0,0228(0,0171)\* | 0,0228(0,0171)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1 |  | 0,0225(0,0169)\* |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,0223(0,01673)\* |  |  |
| 5 |  | 0,022(0,0165)\* |  |  |  |
| **Муезерский муниципальный район** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,0269(0,0202)\* | 0,0269(0,0202)\* | 0,0269(0,0202)\* | 0,0269(0,0202)\* |  |
| 3 |  | 0,0271(0,0203)\* | 0,0271(0,0203)\* |  |  |
| 5 |  | 0,0267(0,02)\* | 0,0267(0,02)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1 |  | 0,0266(0,01995)\* |  |  |  |
| 3 |  | 0,0265(0,01988)\* |  |  |  |
| **Калевальский национальный район** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,04053(0,0304)\* | 0,04053(0,0304)\* | 0,04053(0,0304)\* | 0,04053(0,0304)\* |  |
| 2 | 0,04040(0,0303)\* | 0,04040(0,0303)\* | 0,04040(0,0303)\* | 0,04040(0,0303)\* |  |
| 3-4 |  | 0,02667(0,020)\* | 0,02667(0,020)\* |  |  |
| 5 |  | 0,0264(0,0198)\* | 0,0264(0,0198)\* |  |  |
| **Костомукшский городской округ** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0201(0,0151)\* | 0,0201(0,0151)\* | 0,0201(0,0151)\* |  |  |
| 3 |  | 0,02012(0,01509)\* | 0,02012(0,01509)\* |  |  |
| 5 |  | 0,02009(0,01507)\* | 0,02009(0,01507)\* |  |  |
| 7 |  | 0,020067(0,01505)\* | 0,020067(0,01505)\* |  |  |
| 9 |  | 0,02(0,015)\* | 0,02(0,015)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1 |  | 0,02(0,015)\* | 0,02(0,015)\* |  |  |
| 2 |  | 0,01997(0,01498)\* | 0,01997(0,01498)\* |  |  |
| 3 |  | 0,01987(0,0149)\* | 0,01987(0,0149)\* |  |  |
| 5 |  | 0,01983(0,01487)\* | 0,01983(0,01487)\* |  |  |
| 9 |  | 0,01981(0,01486)\* | 0,01981(0,01486)\* |  |  |
| **Сегежский муниципальный район** |
| **Сегежское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,04027(0,0302)\* | 0,0268(0,0201)\* | 0,0268(0,0201)\* |  | 0,04027(0,0302)\* |
| 2 | 0,04027(0,0302)\* | 0,0268(0,0201)\* | 0,0268(0,0201)\* |  | 0,04027(0,0302)\* |
| 3-4 |  | 0,0268(0,0201)\* | 0,0268(0,0201)\* |  |  |
| 5 |  | 0,02667(0,02)\* | 0,02667(0,02)\* |  |  |
| 6 |  | 0,02663(0,01997)\* | 0,02663(0,01997)\* |  |  |
| 7 |  | 0,0266(0,01995)\* | 0,0266(0,01995)\* |  |  |
| 9 |  | 0,02653(0,0199)\* | 0,02653(0,0199)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 2 |  | 0,02653(0,0199)\* | 0,02653(0,0199)\* |  |  |
| 3 |  | 0,02653(0,0199)\* | 0,02653(0,0199)\* |  |  |
| **Надвоицкое городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,02813(0,0211)\* | 0,02813(0,0211)\* | 0,02813(0,0211)\* |  |  |
| 3 |  | 0,02813(0,0211)\* | 0,02813(0,0211)\* |  |  |
| 5 |  | 0,02787(0,0209)\* | 0,02787(0,0209)\* |  |  |
| **Валдайское сельское поселение, Чернопорожское сельское поселение,** **Идельское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,04427(0,0332)\* | 0,04427(0,0332)\* | 0,04427(0,0332)\* | 0,04427(0,0332)\* |  |
| **Кемский муниципальный район** |
| **Кемское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,04240(0,0318)\* | 0,04240(0,0318)\* |  |  |  |
| 2 | 0,036(0,027)\* | 0,03733(0,028)\* |  | 0,03707(0,0278)\* | 0,03707(0,0278)\* |
| 3 |  | 0,02920(0,0219)\* | 0,02397(0,01798)\* |  | 0,02453(0,0184)\* |
| 4 |  | 0,03120(0,0234)\* |  |  | 0,02728(0,02046)\* |
| 5 |  | 0,0236(0,0177)\* | 0,02373(0,0178)\* |  | 0,02147(0,0161)\* |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 2 |  |  |  | 0,02145(0,01609)\* |  |
| 3 |  |  | 0,0214(0,01605)\* |  |  |
| 5 |  |  | 0,0210(0,0158)\* |  |  |
| **Кривопорожское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,03293(0,0247)\* | 0,03293(0,0247)\* |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 0,03267(0,0245)\* |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1 |  | 0,0325(0,0244)\* |  |  |  |
| **Куземское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,02733(0,0205)\* | 0,02733(0,0205)\* | 0,02733(0,0205)\* |  |  |
| 3 |  | 0,0272(0,0204)\* |  |  |  |
| **Рабочеостровское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,02947(0,0221)\* | 0,02947(0,0221)\* |  |  |  |
| 3-4 |  | 0,02933(0,022)\* | 0,02933(0,022)\* |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1 |  |  |  |  | 0,0293(0,02198)\* |
| **Беломорский муниципальный район** |
| **Беломорское городское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,0396(0,0297)\* | 0,0464(0,0348)\* |  |  |  |
| 2 | 0,0337(0,0253)\* | 0,03493(0,0262)\* | 0,03013(0,0226)\* |  | 0,03493(0,0262)\* |
| 3-4 |  | 0,02867(0,0215)\* | 0,02987(0,0224)\* |  |  |
| 5 |  | 0,02667(0,02)\* | 0,0224(0,0168)\* |  |  |
| **Сумпосадское сельское поселение, Летнереченское сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 2 | 0,0352(0,0264)\* | 0,0352(0,0264)\* | 0,0352(0,0264)\* | 0,0352(0,0264)\* |  |
| 3-4 |  | 0,03493(0,0262)\* | 0,03493(0,0262)\* |  |  |
| **Сосновецкое сельское поселение** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |
| 1 | 0,05067(0,038)\* | 0,05067(0,038)\* |  |  |  |
| 2 | 0,0352(0,0264)\* | 0,0352(0,0264)\* |  |  |  |
| 3-4 |  | 0,03527(0,02645)\* | 0,03527(0,02645)\* |  |  |
| 5 |  |  | 0,022(0,0165)\* |  |  |
|  |  |

 \*В скобках указан норматив потребления коммунальной услуги по отоплению с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению.