Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 29.11.2023 № 1007

# ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

## Публичный сервитут в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения «Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по по д. Верхняя Видлица, дер. Гавриловка, с. Видлица, пос. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района»

*(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект)*

Раздел 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте | | |
|  | | |
| N  п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | *Российская* *Федерация,* *Республика* *Карелия,* *Олонецкий* *национальный* *муниципальный* *район,* *Видлицкое* *сельское* *поселение,* *д.* *Гавриловка* |
| 2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади  (P +/- Дельта P) | *1990* *+/-* *16* *кв.м.* |
| 3 | Иные характеристики объекта | *На* *земельные* *участки,* *входящие* *в* *охранные* *зоны* *газораспределительных* *сетей,* *в* *целях* *предупреждения* *их* *повреждения* *или* *нарушения* *условий* *их* *нормальной* *эксплуатации* *налагаются* *ограничения* *(обременения),* *которыми* *запрещается* *а)* *строить* *объекты* *жилищно-гражданского* *и* *производственного* *назначения;* *б)* *сносить* *и* *реконструировать* *мосты,* *коллекторы,* *автомобильные* *и* *железные* *дороги* *с* *расположенными* *на* *них* *газораспределительными* *сетями* *без* *предварительного* *выноса* *этих* *газопроводов* *по* *согласованию* *с* *эксплуатационными* *организациями;* *в)* *разрушать* *берегоукрепительные* *сооружения,* *водопропускные* *устройства,* *земляные* *и* *иные* *сооружения,* *предохраняющие* *газораспределительные* *сети* *от* *разрушений;* *г)* *перемещать,* *повреждать,* *засыпать* *и* *уничтожать* *опознавательные* *знаки,* *контрольно-измерительные* *пункты* *и* *другие* *устройства* *газораспределительных* *сетей;* *д)* *устраивать* *свалки* *и* *склады,* *разливать* *растворы* *кислот,* *солей,* *щелочей* *и* *других* *химически* *активных* *веществ;* *е)* *огораживать* *и* *перегораживать* *охранные* *зоны,* *препятствовать* *доступу* *персонала* *эксплуатационных* *организаций* *к* *газораспределительным* *сетям,* *проведению* *обслуживания* *и* *устранению* *повреждений* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *газораспределительных* *сетей;* *ж)* *разводить* *огонь* *и* *размещать* *источники* *огня;* *з)* *рыть* *погреба,* *копать* *и* *обрабатывать* *почву* *сельскохозяйственными* *и* *мелиоративными* *орудиями* *и* *механизмами* *на* *глубину* *более* *0,3* *метра;* *и)* *открывать* *калитки* *и* *двери* *газорегуляторных* *пунктов,* *станций* *катодной* *и* *дренажной* *защиты,* *люки* *подземных* *колодцев,* *включать* *или* *отключать* *электроснабжение* *средств* *связи,* *освещения* *и* *систем* *телемеханики;* *к)* *набрасывать,* *приставлять* *и* *привязывать* *к* *опорам* *и* *надземным* *газопроводам,* *ограждениям* *и* *зданиям* *газораспределительных* *сетей* *посторонние* *предметы,* *лестницы,* *влезать* *на* *них;* *л)* *самовольно* *подключаться* *к* *газораспределительным* *сетям.* |

Раздел 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении границ объекта | | | | | |
| 1. Система координатМСК-10 зона №1 | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | | | | | |
| *2* | *276271.08* | *1422187.96* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *2* | *276271.08* | *1422187.96* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *3* | *276272.36* | *1422199.15* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *4* | *276267.39* | *1422199.72* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *5* | *276266.09* | *1422188.34* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | *276271.08* | *1422187.96* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (2) | | | | | |
| *6* | *276437.85* | *1422243.93* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *7* | *276436.00* | *1422246.09* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *8* | *276432.59* | *1422242.39* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *9* | *276434.23* | *1422240.48* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *6* | *276437.85* | *1422243.93* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (3) | | | | | |
| *10* | *276413.36* | *1422222.56* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *11* | *276412.05* | *1422224.10* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *12* | *276407.76* | *1422221.42* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *13* | *276409.57* | *1422219.31* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *10* | *276413.36* | *1422222.56* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *(определений)* |  |  |
| (4) | | | | | |
| *14* | *276376.66* | *1422203.16* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *15* | *276374.94* | *1422208.77* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *16* | *276370.16* | *1422207.31* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *17* | *276371.88* | *1422201.70* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *14* | *276376.66* | *1422203.16* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (5) | | | | | |
| *18* | *276338.85* | *1422192.73* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *19* | *276338.09* | *1422196.10* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *20* | *276333.22* | *1422194.98* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *21* | *276333.97* | *1422191.63* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *18* | *276338.85* | *1422192.73* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (6) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *23* | *276312.21* | *1422188.15* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *23* | *276312.21* | *1422188.15* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *24* | *276312.07* | *1422192.13* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *25* | *276307.09* | *1422191.63* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *26* | *276307.23* | *1422187.41* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *23* | *276312.21* | *1422188.15* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (7) | | | | | |
| *27* | *276259.07* | *1422189.57* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *28* | *276254.01* | *1422197.40* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *29* | *276253.01* | *1422195.89* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *30* | *276237.66* | *1422203.98* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *31* | *276232.17* | *1422209.66* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *32* | *276230.54* | *1422204.89* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *33* | *276251.21* | *1422193.23* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *27* | *276259.07* | *1422189.57* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (8) | | | | | |
| *34* | *276224.99* | *1422191.73* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *35* | *276225.40* | *1422205.05* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *36* | *276220.40* | *1422205.20* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *37* | *276220.26* | *1422200.40* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *38* | *276221.44* | *1422200.50* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *34* | *276224.99* | *1422191.73* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (9) | | | | | |
| *39* | *276201.62* | *1422198.57* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *41* | *276201.85* | *1422205.77* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *(определений)* |  |  |
| *41* | *276201.85* | *1422205.77* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *42* | *276207.56* | *1422205.59* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *43* | *276207.84* | *1422210.55* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *44* | *276200.65* | *1422210.81* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *45* | *276197.50* | *1422211.06* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *46* | *276196.85* | *1422206.10* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *47* | *276196.61* | *1422198.01* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *39* | *276201.62* | *1422198.57* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (10) | | | | | |
| *48* | *276181.08* | *1422195.60* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *49* | *276179.47* | *1422204.14* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *50* | *276174.56* | *1422203.22* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *(определений)* |  |  |
| *51* | *276176.26* | *1422194.15* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *48* | *276181.08* | *1422195.60* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (11) | | | | | |
| *52* | *276205.41* | *1422229.18* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *53* | *276202.12* | *1422233.37* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *54* | *276197.09* | *1422231.75* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *55* | *276184.36* | *1422242.66* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *56* | *276168.09* | *1422268.92* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *57* | *276167.42* | *1422271.87* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *58* | *276160.12* | *1422275.31* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *59* | *276163.40* | *1422267.00* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *60* | *276180.52* | *1422239.37* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *(определений)* |  |  |
| *61* | *276192.64* | *1422228.98* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *62* | *276196.11* | *1422225.32* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *52* | *276205.41* | *1422229.18* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (12) | | | | | |
| *63* | *276162.98* | *1422201.04* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *64* | *276162.13* | *1422205.97* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *65* | *276150.26* | *1422203.73* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *66* | *276113.03* | *1422193.33* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *67* | *276106.86* | *1422191.03* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *68* | *276105.36* | *1422191.10* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *69* | *276100.85* | *1422186.30* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *70* | *276107.66* | *1422185.99* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *(определений)* |  |  |
| *71* | *276114.58* | *1422188.58* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *72* | *276151.39* | *1422198.85* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *63* | *276162.98* | *1422201.04* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (13) | | | | | |
| *73* | *276081.05* | *1422178.55* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *74* | *276080.24* | *1422181.35* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *75* | *276068.52* | *1422175.70* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *76* | *276050.78* | *1422174.94* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *77* | *276050.80* | *1422171.71* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *78* | *276063.67* | *1422170.67* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *73* | *276081.05* | *1422178.55* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (14) | | | | | |
| *79* | *275864.26* | *1422110.88* | *Метод* *спутниковых* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *геодезических* *измерений* *(определений)* |  |  |
| *80* | *275861.21* | *1422130.82* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *81* | *275856.26* | *1422130.06* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *82* | *275859.32* | *1422110.09* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *79* | *275864.26* | *1422110.88* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (15) | | | | | |
| *83* | *275771.50* | *1422091.72* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *84* | *275770.83* | *1422096.67* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *85* | *275766.67* | *1422096.23* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *86* | *275767.18* | *1422092.52* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *87* | *275767.44* | *1422091.28* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *83* | *275771.50* | *1422091.72* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (16) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *88* | *275777.01* | *1422061.72* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *89* | *275776.19* | *1422066.38* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *90* | *275772.70* | *1422066.07* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *91* | *275773.73* | *1422061.17* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *88* | *275777.01* | *1422061.72* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (17) | | | | | |
| *92* | *275783.60* | *1422025.28* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *93* | *275782.55* | *1422030.16* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *94* | *275766.67* | *1422026.74* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *95* | *275767.72* | *1422021.86* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *92* | *275783.60* | *1422025.28* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (18) | | | | | |
| *96* | *275966.27* | *1422140.34* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *(определений)* |  |  |
| *97* | *275987.51* | *1422153.86* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *98* | *275985.88* | *1422158.37* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *99* | *275963.88* | *1422144.74* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *100* | *275960.82* | *1422143.27* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *101* | *275956.30* | *1422141.11* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *102* | *275937.42* | *1422132.06* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *103* | *275932.69* | *1422130.44* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *104* | *275918.48* | *1422125.54* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *110* | *275914.16* | *1422117.26* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *106* | *275917.33* | *1422112.54* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *107* | *275922.44* | *1422121.62* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *108* | *275927.16* | *1422123.24* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *109* | *275939.36* | *1422127.44* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *96* | *275966.27* | *1422140.34* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (19) | | | | | |
| *110* | *275914.16* | *1422117.26* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *111* | *275912.38* | *1422131.35* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *112* | *275907.42* | *1422130.72* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *113* | *275909.21* | *1422116.55* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *110* | *275914.16* | *1422117.26* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| (20) | | | | | |
| *114* | *276445.90* | *1422270.90* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *115* | *276451.55* | *1422279.09* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *116* | *276447.28* | *1422284.83* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* | *0.10* | *—* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *(определений)* |  |  |
| *117* | *276437.33* | *1422294.90* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *118* | *276433.99* | *1422291.61* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *119* | *276446.56* | *1422277.73* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
| *114* | *276445.90* | *1422270.90* | *Метод* *спутниковых* *геодезических* *измерений* *(определений)* | *0.10* | *—* |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть N 1 | | | | | |
| *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* |

**Раздел** **3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | | | | | | | |
| 1. Система координатМСК-10 зона №1 | | | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | | | |
| Обозначение | Существующие | | Измененные | | Метод | Средняя | Описание |
| характерных | координаты, м | | (уточненные) | | определения | квадратическая | обозначения |
| точек |  | | координаты, м | | координат | погрешность | точки на |
| границ |  | |  | | характерной  точки | положения  характерной | местности (при  наличии) |
| X | Y | X | Y |
|  |  |  |  |  |  | точки (Mt), м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть N 1 | | | | | | | |
| *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* |

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прохождение границы | | Описание прохождения границы |
| от точки | до точки |
| 1 | 2 | 3 |
| *2* | *5* | *—* |
| *5* | *2* | *—* |
| *6* | *7* | *—* |
| *7* | *8* | *—* |
| *8* | *9* | *—* |
| *9* | *6* | *—* |
| *10* | *13* | *—* |
| *13* | *10* | *—* |
| *14* | *17* | *—* |
| *17* | *14* | *—* |
| *18* | *21* | *—* |
| *21* | *18* | *—* |
| *23* | *26* | *—* |
| *26* | *23* | *—* |
| *27* | *31* | *—* |
| *31* | *32* | *—* |
| *32* | *33* | *—* |
| *33* | *27* | *—* |
| *34* | *35* | *—* |
| *35* | *36* | *—* |
| *36* | *34* | *—* |
| *39* | *42* | *—* |
| *42* | *43* | *—* |
| *43* | *45* | *—* |
| *45* | *46* | *—* |
| *46* | *39* | *—* |
| *48* | *49* | *—* |
| *49* | *50* | *—* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *50* | *51* | *—* |
| *51* | *48* | *—* |
| *52* | *57* | *—* |
| *57* | *58* | *—* |
| *58* | *61* | *—* |
| *61* | *62* | *—* |
| *62* | *52* | *—* |
| *63* | *64* | *—* |
| *64* | *68* | *—* |
| *68* | *69* | *—* |
| *69* | *63* | *—* |
| *73* | *74* | *—* |
| *74* | *76* | *—* |
| *76* | *77* | *—* |
| *77* | *73* | *—* |
| *79* | *82* | *—* |
| *82* | *79* | *—* |
| *83* | *84* | *—* |
| *84* | *85* | *—* |
| *85* | *86* | *—* |
| *86* | *83* | *—* |
| *88* | *89* | *—* |
| *89* | *88* | *—* |
| *92* | *93* | *—* |
| *93* | *92* | *—* |
| *96* | *97* | *—* |
| *97* | *98* | *—* |
| *98* | *100* | *—* |
| *100* | *101* | *—* |
| *101* | *102* | *—* |
| *102* | *103* | *—* |
| *103* | *110* | *—* |
| *110* | *106* | *—* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *106* | *107* | *—* |
| *107* | *108* | *—* |
| *108* | *96* | *—* |
| *110* | *113* | *—* |
| *113* | *110* | *—* |
| *114* | *114* | *—* |